**采购需求**

**（供参考，具体内容以采购文件为准）**

**前注：**

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同款的50%，安装完毕且验收合格后支付剩余合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个工作日内供货安装完毕 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后3年 |

**二、货物需求**

1、指标重要性描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| 重要指标项 | ★ | ★条款须满足或优于询价通知书要求，**否则按无效响应处理**。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表” 作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。 |
| 无标识项 |  | 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，**按无效响应处理**。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |

2、货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **详细技术参数** | **数量(单位)** | **所属行业** |
|  | 喂养椅 | 1、规格：厚度不低于30mm。 2、低重心底座。 | 10把 | 工业 |
|  | 玩具柜 | 约920×300×510mm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺，柜边扶手设计。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度约18mm的环保实木多层板。通透2层高柜，上层格子内空尺寸约880×300×130mm，下层内空尺寸约880×300×220mm；顶部安装约30mm高的扶手条，扶手条最大宽度约24mm，凹弧设计和水性漆喷涂。（2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（4）功能：专门放置玩具，针对不同玩具存放不同区域。3、★所投玩具柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 26组 | 工业 |
|  | 教具柜 | 数量：8个约600×330×510mm；6个约300×300×510mm；8个约840×395×510mm。1、工艺设计：（1）90°转角设计，可搭配区角使用作转角连接。（2）柜边扶手设计。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）采用厚度约18mm的环保实木多层板。通透2层高柜，格子上层内空高度约128mm，格子下层内空高度约220mm；顶部安装约30mm高的扶手条，扶手条最大宽度约24mm，凹弧设计。（2）围脚：采用厚度约18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度约60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。3、★所投教具柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 22个 | 工业 |
|  | 教具篮1 | 约260×280×190mm1、采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、搭配教具柜使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度约225mm，最大宽度约255mm；内控长度约235mm；两边凹陷设计，凸出约15mm，叠放易抽取。 | 84个 | 工业 |
|  | 教具篮2 | 数量：70个约260×280×100mm，3个约200×280×150mm1、 采用PP塑料健康材质，无毒无异味。 2、 托盘边缘经人工二次打磨。 3、 底部防摩擦设计，能与桌面产生间隔。 4、 颜色可选。 | 73个 | 工业 |
|  | 编织教具篮 | 1、采用环保塑料编织篮造型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、搭配教具柜使用，四周做加粗扶手设计宽约14mm，可堆叠易抽取。 | 110个 | 工业 |
|  | 教师办公桌 | 一、桌：约1400×700×760mm1、面料：采用耐磨三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量≤0.1mg/L，表面耐干热≥5级，耐光色牢度≥7级，五氯苯酚未检出；抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级。2、基材：（1）采用采用环保E1级实木颗粒板，五氯苯酚未检出。 （2）气味分级0级；总醛酮化合物未检出。 （3）平板状建筑材料及制品：燃烧性能B(1)B级。 （4）氨释放量（干燥器法）未检出。 （5）醛酮类化合物合格。 （6）甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，苯含量≤2ug/m³，甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³。 （7）握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥850N。 （8）防潮性能≥0.2MPa。 （9）抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级。（10）防腐性能（防腐剂有效成分，Kg/m³）：①硼化合物：三氧化二硼≥4.5；②铜氨（胺）季胺盐（ACQ）：ACQ-A(氧化铜）≥4.0、ACQ-B(氧化铜）≥4.0、ACQ-C(氧化铜）≥4.0、ACQ-D(氧化铜）≥4.0；③铜唑（CuAz）：CA-B（铜、戊唑醇）≥1.7；④酸性铬酸铜（ACC）：氧化铜、三氧化铬≥4.0）。（11）乙酸盐雾试验≥500h，等级≥10级。 3、封边带：采用PVC封边条同色封边，甲醛释放量为≤0.05mg/L，耐开裂性≥2级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出；邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体未检出，多环芳烃：苯并【a】芘未检出；16 种多环芳烃（PAH）总量为未检出；灰分合格；巴柯尔硬度合格；赭绿青霉防霉等级0级；粪肠球菌抗菌性能值≥3；人工气候老化500h，综合评定等级0级。4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为≥10级。二、椅1、面料：采用透气网布，具有透气功能；防潮、防污、耐磨、透气。2、海绵：优质高弹阻燃海绵。3、弓字架采用钢管，使用自动弯管机成型，角度及尺寸控制精准，表面通过喷涂而成。 | 10套 | 工业 |
|  | 会议桌椅 | 一、会议桌：约8000×2000×760mm（备注：具体尺寸以现场测量为准，1张会议桌配30把会议椅，具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）1、★面材：耐磨三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面耐干热≥5级，耐光色牢度≥7级。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**2、基材：采用E1级优质环保实木颗粒板。甲醛释放量检测结果为≤0.01mg/ m³，总挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出。防霉性能：防霉质量分级（试验时间40天）：黑曲霉为0级；抗细菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌的检测结果均≥99.99%。 3、封边带：采用PVC封边条同色封边，符合：甲醛释放量为≤0.05mg/L，耐开裂性≥2级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯≤5mg/Kg，邻苯二甲酸酯≤0.005%，氯乙烯单体≤0.5mg/Kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均≤0.1mg/Kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为≥10级。5、★会议桌满足：耐干热≥5级、耐污染性能≥5级；气味分级0级；五氯苯酚未检出；邻苯二甲酸酯未检出；氨释放量（干燥器法）未检出；醛酮类化合物未检出；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；白色念珠菌抗细菌率≥99.95%；耐霉菌性：黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉，耐霉菌性等级均0级。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**二、会议椅（具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）1、面料：选用优质网布，透气性强，柔软富有韧性，耐磨，阻燃处理，色泽亮丽，易清洗。 2、海绵：选用高密度定型阻燃海绵，密度为35-45Kg/立方米，回弹力：42%、拉深强度不小于85KPA。 3、扶手：1.8厚电镀方管扶手连体弓形架。4、优质弓形钢架,受力均匀，稳定性高，不易倾翻。5、★所投会议椅具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）**6、★会议椅满足：撕破强力经纬向≥300N；可分解致癌芳香胺染料≤5mg/Kg；抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试验表面或内部出现任何续燃阴燃现象；耐酸汗渍色牢度；耐洗色牢度：耐皂洗色牢度≤4级；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级；抗菌性能：抗菌性能：宋内志贺氏菌抑菌率≥99.95%；白色念珠菌抑菌率≥99.95%；纺织品中五氯苯酚未检出；可萃取重金属10个未检出。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 1套 | 工业 |
|  | 钢制文件柜 | 规格：约850×390×1800mm1、材质：主体采用不小于0.6mm厚一级冷轧钢板，高强度焊接。 2、工艺：经除油、除锈、磷化等十一道工位高压喷淋前处理，确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈。外处理采用热固性环氧树脂粉末，环保无污染，外观平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。3、五金：优质锁具，配合精密度高，抽拉顺畅。 | 6组 | 工业 |
|  | 茶水柜 | 规格：约800×400×850mm（具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面耐干热≥5级，耐光色牢度≥7级。2、基材：采用E1级优质环保实木颗粒板。甲醛释放量检测结果符合国家标准要求。 3、封边带：采用PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为≥10级。 | 6组 | 工业 |
|  | 操作台1 | 1、台面：采用人造大理石，含有台盆。 2、柜体：采用ENF级环保三聚氰胺饰面定向刨花板（欧松板），经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。 3、封边条：采用优质PVC封边条全自动封边；甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、硒、锑）含量均≤1mg/Kg。 4、胶粘剂：优质环保热熔胶；游离甲醛≤0.05g/Kg。5、五金配件：优质五金配件，安装严密无松动。6、★提供所投“操作台1”具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 2个 | 工业 |
|  | 操作台2 | 约2450×700×950mm，具体颜色、样式、细节等根据班级尺寸定制，含有台盆，水电路线局部改造，台面须配有石英石，吊柜处须配有斜面镜子，可折射室内对应角度，方便老师观察身后幼儿情况。 | 2个 | 工业 |
|  | 挂钩层架 | 约1200×150×1350mm | 2个 | 工业 |
|  | 毛巾 | 1、规格：约250×250mm2、优质棉料制作，颜色根据采购人要求挑选。 | 230个 | 工业 |
|  | 收纳篮 | 1、 采用优质 PP 塑料材质，无毒无异味。2、 托盘边缘经人工二次打磨。3、 底部防摩擦设计，能与桌面产生间隔。4、 颜色可选。 | 10个 | 工业 |
|  | 婴儿床 | 约1000×660×880mm1、工艺设计：（1）透明亚克力挡板以及床体栅栏式镂空设计。（2）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）围栏、底板采用厚度约12mm的环保实木多层板，床板采用厚度约9mm的环保实木多层板，侧框采用桦木原木。床铺内空约970×590mm；围栏顶部离床板面高度约360mm，围栏镂空多个圆柱形造型尺寸约24×280mm；前后挡板镶嵌厚度约5mm透明亚克力板。（2）底层储物尺寸约470×320mm；底部安装4个高度约75mm的平底万向脚轮可360°旋转。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 10张 | 工业 |
|  | 即热式壁挂管线机 | 约300×160×400 mm1、产品净重：约2Kg。 2、制热水能力：约20 L/h。 3、额定电源：220 V～/50Hz。 4、额定功率：2200W。 5、出水模式：至少具有25℃、45℃、55℃、80℃、100℃。 6、出水量：至少具有150ml、300ml、500ml、1000ml可选。 | 6台 | 工业 |
|  | 纯水机 | 约410×170×420 mm1、净水产量：约1 L/min。2、额定总净水量：约2000 L。3、进水压力：0.1 MPa -0.4 MPa。4、进水温度：5℃-45℃。 | 2台 | 工业 |
|  | 奶瓶消毒柜 | 双芯12颗大灯珠，3秒瞬杀。 | 5组 | 工业 |
|  | 母乳专用储奶冰箱 | 1、规格：约10L。 2、4℃冷藏母乳。 | 5台 | 工业 |
|  | 温奶器 | 1、材质：PP(聚丙烯)。 2、额定功率约170W。 3、额定电压220V。 4、额定频率50 Hz。 | 5台 | 工业 |
|  | 奶瓶刷 | 1、硅胶/海绵刷套装 硅胶耐高温不易变形，不易滋生细菌。 2、配件：硅胶刷头、海绵刷头、手柄、奶嘴刷、吸管刷。 | 5个 | 工业 |
|  | 奶瓶沥水架 | PP材质，约290×190×230mm。 | 5个 | 工业 |
|  | 幼儿辅食碗 | 不锈钢材质。 | 10个 | 工业 |
|  | 围兜 | 硅胶材质 | 115个 | 工业 |
|  | 幼儿衣帽柜 | 约1185×300×1160mm1、工艺设计：（1）可拆卸铭牌设计，铭牌管理分类。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度约15mm的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度约5mm的饰面环保实木纤维板。柜体：书包柜2层12格，格子内空约180×280×390mm；鞋柜2层4格，格子内空约570×280×115mm；每个位置配备塑料标识卡牌，尺寸约90×40×15mm，四周凸出4个卡口点与柜体相结合，底座的换取卡扣孔内直径约25mm。（2）围脚：高度约60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。3、★橡胶木符合：密度检测结果≥0.7g/cm³；甲醛释放量检测结果未检出；抗细菌性能：产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌检测结果均≥99.95%；防腐性能（防腐剂有效成分，Kg/m³）：①硼化合物：三氧化二硼≥4.5；②铜氨（胺）季胺盐（ACQ）：ACQ-A(氧化铜）≥4.0、ACQ-B(氧化铜）≥4.0、ACQ-C(氧化铜）≥4.0、ACQ-D(氧化铜）≥4.0；③铜唑（CuAz）：CA-B（铜、戊唑醇）≥1.7；④酸性铬酸铜（ACC）：氧化铜、三氧化铬≥4.0）。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 2组 | 工业 |
|  | 带扶手学步镜 | 约1200×750mm1、工艺设计：（1）大面积带扶手镜设计，适用于托班墙面，辅助幼儿学步。（2）铁质圆管表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）背板采用厚度约12mm的环保实木多层板；扶手铁质圆管：约25mm（直径）×1175mm（长）；板材贴厚度约3mm的优质亚克力镜子，尺寸约1115（长）×665mm（宽）。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2个 | 工业 |
|  | 书架1 | 约600×420×345mm1、工艺设计：（1）蘑菇造型设计，标准几何镂空图形。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用厚度约12mm的环保实木多层板。中间格子分三格，每个内空长宽约180×240mm；两边上书槽宽约65mm，长约580mm，书架正反面安装厚度约5mm亚克力板。（2）侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径约120mm。底部安装塑料脚垫，高度约5mm，直径约13mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（4）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 3组 | 工业 |
|  | 书架2 | 约700×460×670mm1、工艺设计：（1）袋鼠妈妈和宝宝造型设计。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板。书槽共三层，书槽内空长：约675mm，书架前部圆管配套仿棉麻材质布袋，尺寸约700×200mm，可放置收纳小物件；顶部约675mm长的圆管挂杆可以挂放物品。底部安装塑料脚垫，高度约5mm，直径约13mm。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（3）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 4个 | 工业 |
|  | 围栏入口 | 规格：约850×160×620mm1、工艺设计：（1）白色带磁性可擦写白板，能搭配其他产品形成围合区域。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）边框采用桦木实木；铁质钢板底固定板尺约850×160×15mm；门板中间可视白色书写板尺寸约500×390mm(双面）。（2）顶部设置1个15合一塑料门栏卡扣锁（由15个小塑料部件组装而成，双联动装置，方便成人操作，防止孩童轻易开关出入，尺寸约215×35×125mm）；安装2个8合1塑料合页（每个合页由8个塑料小部件组装而成，内部齿轮合作达到360°旋转，合页尺寸约90×85×35mm）；可实现双向开合门板。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2组 | 工业 |
|  | 托育直线波纹挡板1 | 规格：约890×25×590mm1、工艺设计：（1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）边框采用厚度约24mm的环保实木多层板，边框宽度约45mm，长方形直线造型。（2）采用双层中空半透明通透波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度0.5mm组成约15×6mm的长方条格子，半透明通透波纹板尺寸约770×460mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2个 | 工业 |
|  | 托育弧形波纹挡板2 | 数量：2个约870×225×590mm；4个约870×225×510mm。1、工艺设计：（1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板，整体挡板呈1/4圆弧，整体挡板用于90°转角连接。（2）波纹板：芯板采用双层中空波纹板，共2块。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 6个 | 工业 |
|  | 挡板连接件 | 约55×590mm1、工艺设计：（1）配合连接梢，方便实现柜体与挡板之间、挡板与挡板之间、挡板与门洞之间的多角度连接。（2）连接铁管表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）4个链接柜体的“1”字型插销。（2）连接件底座分为3段，①底层为固定件，由塑料一次成型，8个齿轮带脚钉的底座；②中间为塑料一次成型8个齿轮的旋转件，只需旋转一个齿轮即可实现快拆快组；③上层为塑料一次成型8个齿轮型组成的底座。 (3)顶部固定链接座，分为两段，上层为一个塑料一次成型带8个齿轮的盖帽；下层为塑料一次成型8个齿轮型组成的固定件。（4）一个连接两段塑料件的铁艺圆棒，用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。（5）产品用于连接，通过连接梢连接套环上不同的插槽，可以进行90°/135°/180°的连接选择。 | 2个 | 工业 |
|  | 地垫 | 数量：2个约1200×600×40mm的半圆地垫；2个约1200×920×40mm的方形地垫。1、搭配托育产品做软垫，填充物为高回弹海绵。2、产品外皮采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。 | 4个 | 工业 |
|  | 托育地垫 | 材质：阻燃皮革+epe珍珠棉。 | 107块 | 工业 |
|  | 婴儿电吹风 | 1、重量：约400g。 2、电压：220V。 3、功率：550W。 | 10台 | 工业 |
|  | 感官响声蜜蜂 | 1、尺寸：约118×85×110mm。 2、材质：榉木，塑胶，纯手工打磨。 3、产品功能描述：按下可发出声音训练小宝宝手部肌肉发展。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 2个 | 工业 |
|  | 手拉快乐小虫 | 1、尺寸：约280×68×70mm。2、材质：榉木、塑胶。3、产品功能描述：训练手脑协调。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 2个 | 工业 |
|  | 几何堆叠积木 | 1、尺寸：约110×95×110mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：本产品由3个不同颜色不同形状的带孔积木组成，三角形木块不少于1块，圆形木块不少于1块，正方形木块不少于一块。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 大小逻辑堆叠积木 | 1、尺寸：约95×95×120mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：幼儿在操作过程中，既可以认识大和小，还可以学习颜色。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 堆叠萝卜玩具 | 1、尺寸：约105×105×220mm（±5%）。 2、材质：榉木、多层实木夹板、布。 3、产品功能描述：萝卜玩具增加了幼儿的学习兴趣，学会大小排序的概念，也促进了幼儿的逻辑思考能力发展。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 圆形木块叠叠乐 | 1、尺寸：约105×105×125mm（±5%）。 2、材质：榉木。 | 2个 | 工业 |
|  | 天然实木堆叠彩虹 | 1、尺寸：约165×40×80mm。 2、材质：榉木。 3、产品功能描述：彩虹玩具增加了幼儿的学习兴趣，学会大小排序的概念，也促进了幼儿的逻辑思考能力发展。 4、产品符合GB 6675-2014。 | 2个 | 工业 |
|  | 颜色堆叠字母立方 | 1、尺寸：约170×160×170mm。 2、材质：多层实木夹板，半透亚克力。 3、产品功能描述：颜色堆叠字母立方，产品有4个大小不同颜色不同的正方体可堆叠在一起，产品上面有数字点数学习，学习简单的排序。认识基本颜色红、黄、蓝、绿，引导幼儿通过不同的颜色联想到哪些认识的实物，产品同时可学习字母。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 形状手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm（±5%）。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同形状图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 海洋生物手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同海洋生物图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 农场动物手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同农场动物图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 交通工具手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同交通工具图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 建筑工地手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同建筑工地工具图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 水果手握拼图 | 1、尺寸：约210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了4块不同水果图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 2个 | 工业 |
|  | 摇马 | 1、尺寸：约740×290×500mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品符合GB 6675-2014。 4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。5、长颈鹿摇马2个，普通摇马2个 | 4个 | 工业 |
|  | 实木夹层板平衡木 | 1、尺寸：约820×255×125mm。 2、材质：多层实木夹板，松木。 3、产品功能描述：平衡练习系统以“过独木桥”作为设计基础而进行研制，特殊底座设计安全稳定、在行走板上增加不同的字母数字等图案。 4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 1个 |  |
|  | 表情学习板 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：表情学习板采用可爱的蛋蛋形状，将不同表情的眼睛和嘴巴分开表示。孩子可以自己操作，通过自由拼搭出各种表情。成人也可以拼出不同的表情，让孩子看一看这表情代表什么样的心情。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1 |  |
|  | 编织与穿绳精细动作练习板 | 1、材质：多层实木夹板，布。 2、尺寸：约280×280×15mm。 3、产品功能描述：小孩通过操作重复的系鞋带、编织、解扣钮扣、打开魔术贴封口和拉拉链等精细动作锻炼各种生活自理技能和手眼协调能力。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 触觉板 | 1、尺寸：约280×280×15mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木，硅胶。 3、产品功能描述：触觉板采用硅胶、榉木制成不同的纹理，给幼儿充分的触觉刺激。幼儿在触摸触觉板的时候理解不同的形状，不同的纹路，带来丰富的触觉体验，鲜艳的颜色也能充分的刺激幼儿视觉的发展。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 感官训练流体石榴片 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：感官训练流体石榴片，用形象化的方式，采用可以移动的红色珠珠作为石榴籽，按压薄片的同时，感受到珠子的移动，充分刺激幼儿的感觉器官。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 厚榉木块嵌入式拼图 - 形状 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块采用了常见的三角形、圆形和正方形，帮助幼儿认知基本的形状，建立初步的抽象思维。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 厚榉木块嵌入式拼图 - 昆虫 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块采用了常见的昆虫、蜗牛、瓢虫和蝴蝶的形状，可激发幼儿对大自然探索的兴趣。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 厚榉木块嵌入式拼图 - 交通工具 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块以火箭，飞机，小车，轮船的形状呈现，在拼图过程中可激发幼儿对现代交通工具探索的兴趣。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 |  |
|  | 厚榉木块嵌入式拼图 - 海洋生物 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：厚榉木块嵌入式拼图，学习板可拆分成4个主题单独进行，或4个主题混合操作。积木块以海洋生物中海星，海龟，章鱼，鲸鱼不同的的形状组成，帮助幼儿认识海洋中的生物。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。。 | 1个 |  |
|  | 厚榉木块嵌入式拼图 - 森林动物 | 1、尺寸：约280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：厚榉木块嵌入式拼图，学习板可拆分成4个主题单独进行，或4个主题混合操作。 积木块以鳄鱼，骆驼，大象，长颈鹿不同的形状组成，帮助幼儿认识森林中的动物。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 水果配对学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：产品包含了9个木块，每个木块代表着不同的水果。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。6、数量：水果配对学习板1个，动物配对学习板1个。 | 1个 | 工业 |
|  | 动物配对学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约280mm×280mm×25mm。 3、产品功能描述：产品包含了9个木块，每个木块代表着不同的动物。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 颜色体验学习板 | 1、材质：多层实木夹板，亚克力。 2、尺寸：约280×280×10mm，亚克力约95×95×3mm。 3、产品功能描述：颜色体验板使用五种不同颜色的亚克力，亚克力上还很形象地表达苹果是红色的，橙子的是橙色的。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 形状木块迷宫版 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约280mm×280mm×25mm。 3、产品功能描述：这款玩具能让幼儿体验迷宫路径运动方向。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 蜗牛滑轨游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约280mm×280mm×30mm。 3、产品功能描述：分别用左、右手交替握住可移动的木珠沿“蜗牛”路径滑道移动。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 齿轮游戏板 | 1、材质：塑胶，多层实木夹板。 2、尺寸：约280×280×45mm。 3、产品符合GB 6675-2014。 4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 口腔健康学习板 | 1、尺寸：约280×280×15mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木，布。 3、产品功能描述： 口腔健康学习板是自理能力训练玩教具。学习板上的插图展示了一只友好狗狗的牙齿，引导幼儿学习如何使用牙膏、牙刷和牙线来清洁狗狗的牙齿。 4、产品符合GB 6675-2014。 | 1个 | 工业 |
|  | 配对堆叠学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约380×120×60mm。 3、产品功能描述：产品包括一块配有不同数量立柱型学习板及4种不同形状的带孔木块，每种形状各3块，并分别采用不同的颜色组成，能发现每块木块上圆孔与学习板上木柱间的数量对应关系，获取按数量分类的新经验。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 颜色大小配对学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约380×120×60mm。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 大小概念学习板 | 1、尺寸：约380×120×60mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：这组玩具用四组高矮不同的木块代表数字1—4，且高度与数字是成比例的，幼儿在摆弄的过程中，可以直观地感受到这几对相邻数之间的关系，例如：2比1多1，3比2多1。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 几何形状学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约380×120×45mm。 3、产品功能描述：幼儿对图形的认知不仅仅是依靠视觉感知过程而实现的，而是通过视觉、触觉而进行的联合活动。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1个 | 工业 |
|  | 角色扮演仿真套装 | 1、材质：搪胶。 2、尺寸：约305×275×85mm。 3、产品功能描述：时令水果组和蔬菜组，每组各有十个色彩鲜艳并与实际大小相同的水果，包含：苹果、香蕉、柠檬、草莓等，这是厨房装扮游戏的必备品。 4、产品符合GB 6675-2014。5、水果套装2套，蔬菜套装2套。 | 4套 | 工业 |
|  | 幼儿方桌 | 规格：约600×600×340-460mm，可调节高度1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 可自由搭配不同颜色脚套环。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：面板采用环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约50mm连接桌脚，表面光滑无毛刺。 （2）桌脚：采用桦木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，桌面可调高度：340-460mm（每30mm可选调节安装），可适应个别不平整的地面。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。3、★水性漆符合：VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量检测合格，不含乙二醇醚及醚酯，不含多环芳烃（萘、蒽），不含甲苯二异氰酸酯及六亚甲基二异氰酸酯；卤代烃总和含量未检出，500h耐黄变性(清漆一级)：ΔE×≤0.1；黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为0级；光老化试验中，检测时间不低于500小时，外观等级不低于3级。抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌抗菌率、表皮葡萄球菌的抗菌率检测结果均须≥99.97%。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 12张 | 工业 |
|  | 原木六人桌 | 规格：约1200×600×340-460mm，可调节高度1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：面板采用环保实木多层板；桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约50mm连接桌脚，表面光滑无毛刺。 （2）桌脚：采用桦木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，桌面可调高度：340-460mm（每30mm可选调节安装），可适应个别不平整的地面。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。3、★所投原木六人桌具有有效期内的儿童安全级产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 18张 | 工业 |
|  | ▲幼儿椅1 | 规格：约360×300×420mm（座高23cm）1、工艺设计：（1）背板小熊造型设计，图案采用立体雕刻工艺。 （2）侧板椅脚内倾斜设计。 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主材环保实木多层板。靠背造型最大离座板高度约190mm，最小高度约180mm；座板：坐高约230mm，坐宽约285mm，坐深约205mm；扶手两侧开孔设计便于儿童抓握提放，开孔尺寸约160×40mm，扶手上边沿离座板高约80mm。 （2）扶手内侧增加2个塑料脚垫，高度为约10mm，直径约17m。 （3）椅脚：侧板椅脚向内倾斜5°，侧板下方拱形镂空处理，最大离地高度约75mm，稳固且利于堆叠；椅脚底部安装塑料脚垫。（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （5）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 105把 | 工业 |
|  | 幼儿椅2 | 规格：标准（座高41cm）1、工艺设计：（1）椅子整体由一次加工完成。 （2）圆矩形挖孔设计。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：约410mm，座宽：约420～425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装V型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑。（2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹。（3）靠背圆矩形挖孔设计。3、★“幼儿椅2”符合：甲醛释放量≤0.01mg/L。苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物≤0.01mg/m³，可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）含量未检出；有机锡化合物(三丁基锡、二丁基锡、单丁基锡)均未检出；木家具中氨释放量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌检测结果均≥99.98%；防霉性能，黑曲霉；球毛壳霉；绳状青霉；出芽短梗霉；宛氏拟青霉；土曲霉，且检测结果为0 级。乙酸盐雾试验≥800h，等级≥10级。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 6把 | 工业 |
|  | 幼儿圆桌 | 规格：约直径800×340-460mm可调节高度1、工艺设计：（1）桌面背面设置有4个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）桌面：面板采用环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约50mm连接桌脚，表面光滑无毛刺。（2）桌脚：采用直径约48mm的桦木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，桌面可调高度：340-460mm（每30mm可选调节安装）；可适应个别不平整的地面。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 8张 | 工业 |
|  | 呵护大沙发 | 框体采用环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021。 | 3个 | 工业 |
|  | 呵护沙发三格布袋 | 材质：布制。 | 3个 | 工业 |
|  | 幼儿柜 | 规格：约920×30×590mm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺。 （2）层板可调设计。 （3）所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用环保实木多层板；上下两层，中间一块层板，柜子内侧配约440mm活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 2层90°弧形矮柜 | 规格：约840×395×590mm1、工艺设计：（1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用环保实木多层板。 （2）围脚板采用环保实木多层板，弧形围脚高度约60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 2层45°弧形柜 | 规格：约600×330×590mm1、工艺设计：（1）45°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体：采用环保实木多层板；2层矮柜，柜体呈45°弧形。 （2）围脚板采用环保实木多层板，弧形围脚高度约60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 托育造型门1 | 规格：约660×290×1160mm1、工艺设计：（1）彩虹造型设计，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）栅栏开关门设计。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用厚度约18mm及约12mm的环保实木多层板。造型门内空宽度：约600mm；顶部造型板镂空5个直径为直径约30mm的圆孔，可悬挂装饰物件；门洞底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（2）栏栅高度：约495mm，栏栅每根挡板尺寸宽约60mm，半圆顶设计；共5条栏栅组成，栏栅另一侧底部安装1个1寸静音万向脚轮，可360°旋转；另一面安装1个2合1塑料正方形搭扣，利用旋转螺杆以及卡扣的弹簧设计即可轻松开合栏栅。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（4）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 2个 | 工业 |
|  | 托育造型门2 | 规格：约635×100×1380mm1、工艺设计：（1）整体松果造型设计，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）栅栏开关门设计。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用环保实木多层板；造型门内空宽度：约600mm，门洞底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。 （2）栏栅高度：约500mm，栏栅每根挡板尺寸：约60mm，半圆顶设计，间隙尺寸为约73mm；共5条栏栅组成。栏栅另一侧底部安装1个1寸静音万向脚轮，可360°旋转；另一面安装1个2合1塑料约55mm正方形搭扣，利用旋转螺杆以及卡扣的弹簧设计即可轻松开合栏栅。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 1个 | 工业 |
|  | 圆形地毯 | 1、规格：直径2000mm。 2、采用优质尼龙环保材料，底部带防滑垫。 | 8个 | 工业 |
|  | 幼儿互动橱柜1 | 规格：4合1橱柜：约600×320×840mm冰箱约400×320×810mm洗衣机约300×320×460mm1、工艺设计：（1）4合1橱柜、冰箱、洗衣机功能设计。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体木色部分柜体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板；部分柜体采用实木多层板。 3、4合1橱柜：（1）灶台面板离地高度：约460mm，左门内格内空尺寸：约270×285×380mm，右侧分为两层内空尺寸：约285×285mm；门板内装缓冲铰链；两扇门均配置拉手，采用环保塑料一次成型尺寸：约105×30mm；操作桌面设置一个塑料洗手台，尺寸约220×220×80mm；搭配6个塑料旋转调节开关；一个旋转水龙头；操作面搭配两个仿真灶炉。右门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保塑料一单孔挂，尺寸：约30×20×20mm，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理；搭配小窗帘布艺。 （2）实木圆脚高度：约50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约40mm，高度约10mm。 4、冰箱：（1）总共分为3层，上层门板内空间分两格，内空尺寸：约370×285mm；下层为2层抽屉。冰箱门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手尺寸：约105×30mm。（2）实木圆脚高度：约50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约40mm，高度约10mm。5、洗衣机：（1）圆筒造型一扇门设计，内空间分两格，内空尺寸：约270×285mm。洗衣机门板内装缓冲铰链；拉手尺寸：约105×30mm；洗衣机旋转调节开关1个；（2）实木圆脚高度：约50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约40mm，高度约10mm。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）亚克力板：采用优质透明亚克力板。 （8）塑料板：采用食品级的环保塑料材质。6、★所投“幼儿互动橱柜1”具有有效期内的儿童安全级产品认证证书。 **（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）**7、★所投“幼儿互动橱柜1”具有有效期内的中国环保产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1套 | 工业 |
|  | 幼儿互动橱柜2 | 规格：约930×300×860mm1、工艺设计：（1）厨房功能设计。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用饰面环保实木纤维板。 （2）柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，门板外拉手采用环保塑料，尺寸约105×30mm。柜体侧面与操作面板搭配环保塑料挂钩，尺寸：约30×20×20mm。 （3）左侧为一个一次成型的塑料洗手台，尺寸约220×220×80mm；搭配3个塑料旋转调节开关，一个旋转水龙头；两个仿真灶炉，搭配2个可塑料旋转调节开关。 （4）柜体面板离地约500mm，柜体下方为2个独立开合门，门板内装缓冲铰链；采用2个一次成型环保塑料拉手，尺寸约105×30mm；门板中间采用透明亚克力板做卡通图案，门上方有4个塑料旋转调节开关。 （5）底部安装塑料脚垫，尺寸为约17（直径）×10mm（高）。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （8）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用优质透明亚克力板，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质。 | 2套 | 工业 |
|  | 5格柜 | 规格：约920×300×510mm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺。 （2）柜边扶手设计。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板。通透2层5格高柜，上层格子内空尺寸约280×300×130mm，下层格子内空尺寸约430×300×220mm；顶部安装约30mm高的扶手条，扶手条最大宽度约24mm。（2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 9个 | 工业 |
|  | 地毯1 | 1、规格：约2700×2000mm2、采用优质尼龙环保材料，底部带防滑垫。 | 4块 | 工业 |
|  | 地毯2 | 规格：直径约1200mm1.采用优质腈纶环保材料，底部带防滑垫。2.树轮地毯内容丰富多彩。 | 2块 | 工业 |
|  | 衣帽收纳架 | 规格：约800×400×1200mm1、工艺设计：（1）可移动衣帽架设计，造型挂钩，高度可调节。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）柜底板、底边档条采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，侧板采用饰面环保实木多层板，装饰小板采用环保实木多层板。 （2）两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树杈造型，长度约250mm，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆。 （3）上挂杆固定，离地高度约1100mm，下挂杆可活动，能选择多个高度安装，离地高度范围：约590～880mm。 （4）下方收纳盒内空尺寸约760×360×60mm；底部安装4个2寸静音带刹车万向脚轮，可360°旋转。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 （6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （7）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 3个 | 工业 |
|  | 乳儿班1-2体能搭配 | 规格：约2630×1200mm（基础部件：9件）1、工艺设计：（1）积木拼搭形式、拼搭其他产品使用。 （2）适用于1～2岁幼儿使用，可抱爬、增加独木桥训练，钻爬等体能训练。2、外观结构及材质：产品外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。产品包含：1个方块软包；1个1/4圆软包；2个小树叶软包；1个大树叶软包；1个感统彩虹阶梯；1个感统斜坡道；1个感统圆柱独木桥，产品由三部分组成，两个底座，圆形爬桥；1个感统平台。 | 1套 | 工业 |
|  | 萝卜墩软包 | 规格：约300（直径）×250mm（高）（底部直径约22cm）1、搭配托育产品做情景搭建，萝卜软包设计，填充物为高回弹海绵。2、外皮采用聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30 Kg/m³。 | 2个 | 工业 |
|  | 圆洞障碍软包 | 规格：约1200×600×180mm1、搭配托育产品做情景搭建，圆形认知软包设计。2、产品外皮采用聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。 | 2个 | 工业 |
|  | 私密小窝 | 规格：约1150×700×880mm1、工艺设计：（1）树形小屋造型设计，亚克力大背板。（2）布艺装饰。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：(1)柜体主体采用环保实木多层板，前后大框架为树形造型，造型板镂空树形线条；屋顶搭配约170×130mm的1条毛绒针织毯。两侧为开放式空间，两侧安装不锈钢圆棒，搭配半透窗纱，可拆洗。(2)镂空线条大背板，背板安装一块约800×480mm的亚克力镜；内部可活动空间约1150×660×730mm。(3)底板离地高度约70mm，皮垫尺寸约1150×660×40mm；面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30Kg/m³。(4)底部安装8个塑料防滑脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 4个 | 工业 |
|  | 造型皮凳子 | 规格：约直径300×270mm1.框架材质：采用环保实木内框架。2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，耐磨耐用。 3.填充材质：海绵，密度≥30Kg/m³。4.产品特点：小老虎造型，适合单人坐；沙发脚安装约8mm塑料脚钉。5.小老虎造型、小公鸡造型、小猫造型，各2个 | 6个 | 工业 |
|  | 美术用品收纳柜 | 规格：约1000×400×615mm1、工艺设计：（1）卡槽定位设计。（2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）配套塑料收纳盒。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）柜体：采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控约600×400×185mm。上层格子安装塑料材质U型槽，尺寸约370mm，左右两侧设有纸卷放置格1格，尺寸约175×150mm，短背板尺寸约485×175×12mm；2层2格颜料收纳格，内控约210×175mm，层板镂空设计尺寸约150×160mm ；顶部中间收纳槽尺寸约600×370×100mm。（2）搭配4个约250×150×60mm的环保塑料大收纳盒，4个约150×120×60mm的环保塑料小收纳盒。1块铁质晾干网，尺寸约590×350×10mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。（3）采用环保的水性木蜡油封边，环保无毒。（4）柜子底部安装4个1.5寸静音带刹车万向脚轮，1个1.5寸静音万向脚轮，可360°旋转。 | 4个 | 工业 |
|  | 落地双面美术画架 | 规格：约790×550×1040mm1、工艺设计：（1）画板多方式可调功能。（2）多功能带轮带刹车画架。（3）双面使用、底部收纳空间设计。（4）画板采用注塑包边设计。（5）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）基材：主体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板，画板芯材采用环保实木纤维板；画架上框架采用桦木原木。（2）画板：搭配2块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸约600×765mm；画板边缘包边条采用环保塑料。（3）架体：每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。（4）配件：前后各配1个约610×130×50mm的环保塑料笔槽盒，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸；搭配约42×12mm圆形包塑磁碰。（5）柜体底部为2个收纳格，底部安装4个高度约80mm的静音平底万向脚轮，可360°旋转。（6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。3、★落地双面美术画架的外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、金属件（电镀层抗盐度）、木材含水率、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构）、力学性能（搁板稳定性试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、其他）、产品甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、塑料邻苯二甲酸酯、警示标识、标志、使用说明等判定合格符合标准要求。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 3个 | 工业 |
|  | 托育婴幼儿活动床 | 规格：约1240×580×225mm1、工艺设计：（1）塑料注塑脚柱设计。（2）活动床可堆叠构造。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）边框采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用环保实木多层板。床内空尺寸约1200×540mm，床板增加安全透气孔，床板两段拼接；不装轮子时，床板离地高度约140mm(含脚垫)，扶手上边沿离床边约85mm，扶手高度约120mm。（2）脚柱：采用环保塑料注塑脚，圆滑无毛刺。尺寸约180×210mm，凹陷的卡扣位置孔深约190mm，最大长度约105mm，宽度约45mm。（3）可选配2寸静音万向带刹车脚轮，便于叠放推动（建议8-10张配1张带轮）。（4）水性漆：采用环保的水性漆封边，全封闭涂装工艺。 | 105张 | 工业 |
|  | 丝杆万向脚轮(适配叠床) | 1、规格：约60×80mm。2、优质平底万向脚轮，高度约80mm，主要为塑料材质，可360°旋转。 | 21个 | 工业 |
|  | 衣帽鞋包综合柜 | 规格：约1200×300×900mm1、工艺设计：（1）可拆卸铭牌设计。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板；背板采用饰面环保实木纤维板。（2）柜体：上层1层6格，格子内空尺寸约180×280×320mm；中层1层6格带弧形半开放柜门，弧形镂空半径约30mm，门板内装缓冲铰链，格子尺寸约180×260×320mm；下层鞋柜1层3格，格子内空尺寸约380×280×115mm；（3）上层书包格位置配备塑料标识卡牌，尺寸约190×40×15mm，四周凸出4个卡口点，底座的换取卡扣孔内直径约25mm，轻便换取卡片。（4）围脚：柜子底部安装8个塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 21个 | 工业 |
|  | 尿布台 | 规格：约1000×550×900mm1、工艺设计：（1）层板可调设计。（2）多功能带轮带刹车柜体。（3）镜面加扶手以及透明挡板的设计。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用环保实木多层板。（2）顶部垫铺内空尺寸约960×510mm，配置约960×510×30mm的PVC人造革材质垫子；中间层格内空尺寸约230×525×200mm；下层门板内部内空尺寸约960×530×370mm。（3）一面侧板配套扶手杆子和一面约600×300×3mm的亚克力镜子。（4）下格门板内部装缓冲铰链，配置一块约260mm宽活动层板，侧板中上位置安装层板塑料支撑条。（5）底部安装4个高度约80mm的优质静音平底万向脚轮，可360°旋转。（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 毛巾架1 | 规格：约970×420×890mm1、工艺设计：（1）侧板松鼠造型设计。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）多功能带轮带刹车毛巾架。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板。三层间隔约100mm，共24个环保塑料3合1挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸约50×45mm，可放入孩子的1寸照片，圆滑无毛刺。（2）轮子高度：约53mm，底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（4）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 6个 | 工业 |
|  | 毛巾架2 | 1、可挂40条幼儿方巾，勾与勾间隔不低于9厘米，上下两层毛巾不重叠。2、松木材质，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。含轮。 | 10个 | 工业 |
|  | 茶杯架 | 规格：约730×300×1020mm1、工艺设计：（1）大容量收纳设计。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板，背板采用饰面环保实木纤维板。下柜尺寸约730×300×270mm，左右格内空尺寸约340×260×190mm，双开门。（2）上柜尺寸约700×160×750mm，上柜共42格，格内空尺寸约100×100×100mm，双开门，门板尺寸约750×350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网。（3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；4个约105×30mm的环保塑料拉手。（4）围脚高度约40mm，底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 6个 | 工业 |
|  | 幼儿玩具架 | 1、高温加工纸藤编制，用于玩具存放。 2、★所投幼儿玩具架具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 20个 | 工业 |
|  | 幼儿水杯 | 材质：密胺。 | 95个 | 工业 |
|  | 幼儿餐具 | 1、规格：三件套（餐盘、饭碗、勺子)。2、颜色：黄色/白色/粉色。3、材质：密胺。 | 105套 | 工业 |
|  | 移动音箱 | / | 8个 | 工业 |
|  | 物件配对 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×20mm。3、产品功能描述：学习板由9种日常生活中不同物件组成的配对，一面印有实物图片，另一面印有阴影，在拼图瓣过程中通过实物联想到阴影或从阴影联想到实物，游戏配有9张可更换位置的底卡，底卡两面印有物件的彩色图案和阴影。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 3个 | 工业 |
|  | 1-5 宝石数数条 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸约280×280×25mm。3.产品功能描述：学习板由5对数字条组成（1-5），一个数字一种颜色，如蓝色代表1，红色代表5。数字条的长度与宝石数量都能匹配所属数字。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 3个 | 工业 |
|  | 半透鹅卵石36件套 | 1. 尺寸：约100×100×141mm。2、材质：PC。3、产品功能描述：半透鹅卵石触摸时的感受是光滑的。在灯板上时，光线作用下的鹅卵石，颜色看起来更明亮。幼儿可以用来混色、制模和制作简单的图画。半透鹅卵石有6种不同的颜色：红 橙 黄 绿 蓝 紫，每套包含6个大小不同的鹅卵石，幼儿可以依次排序，正序从小到大，逆序从大到小。按数量、逻辑关系进行颜色、大小、形状的分类。

4、产品符合GB 6675-2014。 | 3个 | 工业 |
|  | 透明软体大写字母与数字36件套 | 1、尺寸：约260×220×545mm 。2、材质：环保PVC，甘油，水。3、产品功能描述：包含26个字母和10个数字，每个字母和数字各1个，共36件。4、产品符合GB 6675-2014。 | 2个 | 工业 |
|  | 几何形状配对学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×30mm。3、产品功能描述：这款产品有4个颜色各不相同的几何形状，幼儿通过形状、颜色配对。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1箱 | 工业 |
|  | 形状拼接学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm（±5%）。3、产品功能描述：这款产品有3种图形，各采用了3种不同的切割方式。每种形状分成两半，每一块只能与另外一块匹配，以形成一个完整的形状。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 材料与纹理配对游戏 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×55mm。3、产品功能描述：材料与纹理配对游戏配备了四对不同颜色与形状的木块，每一对木块拥有独特的材料与纹理属性。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1套 | 工业 |
|  | 声音配对游戏 | 1、尺寸：约280×280×60mm。2、材质：多层实木夹板。3、产品说明：幼儿轻轻地晃动声音盒，把声音相同分类配对到一起。另配有一个空盒子，幼儿可自由放入物体，聆听摇动时发出的声音。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 触觉训练板 - 立体形状配对 | 1.材质：榉木，多层实木夹板。2.尺寸：约280×280×40mm。3.产品说明：幼儿闭上眼睛，透过触觉配对不同的木片上的形状块，再按照底板上的颜色形状将木块配对上去。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 色彩积木游戏版 | 1、尺寸：约280×280×30mm（±5%）。2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。3、产品说明：色彩积木游戏板幼儿学习颜色认知、色彩混合和形状认知。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1套 | 工业 |
|  | 视觉探奇板 | 1、材质：多层实木夹板，亚克力，亚克力镜。 2、尺寸：约280×280×15mm。3、产品功能描述：视觉探奇板是由4个不同的镜片组成的。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 三元色彩混色学习板 | 1、材质：多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm。3、产品功能描述：三元色混色学习板可以让幼儿学习红、黄、蓝三元色，观察圆形重叠部分，也可以进行混色学习如红色加黄色是橙色等。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 触觉、视觉双感官混合配对游戏 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm。3、产品功能描述：产品包含了4对木块，每一对木块拥有相同的纹理。纹理雕刻在木块的一面，同样的纹理同时印在木块的另一面。换句话说，同一种纹理用两种方式体现在木块的两个面。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1件 | 工业 |
|  | 昆虫木块迷宫板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×30mm。3、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1件 | 工业 |
|  | 几何形状滑轨游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×32mm，配件（木拉手）尺寸约直径30mm，高20mm3、产品功能描述：这款玩具可以让幼儿识别常见几何图形，滑珠的过程就是训练描写几何形状。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1件 | 工业 |
|  | 线条滑轨游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×30mm。3、产品功能描述：可变的线条，是一种描画方向性线条的练习，让幼儿了解线条的变化，体验直线、曲线、回形线、螺形线的不同运动方向。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1件 | 工业 |
|  | 钓鱼游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×20mm。3、产品功能描述：以海洋为主题的玩具设计增加了幼儿对海洋的认识，鱼背上有阿拉伯数字，英文数字和点数标识，幼儿可以通过它认识数字。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 数字颜色套塔游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×30mm。3、产品功能描述：一款颜色配对、数字顺序(1-5)、大小顺序和套塔多功能玩具。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1件 | 工业 |
|  | 生活技能锻练系列 - 穿线缝绣 | 1、尺寸：约280×280×10mm。2、材质：多层实木夹板，布。3、产品功能描述：幼儿通过平面图形穿线板，观察穿线板上的图形，学习和认识不同形状和图案，如圆形、正方形、三角形等。用线穿过板上的孔洞，锻炼手眼协调能力、精细动作和手部的控制能力。4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 1个 | 工业 |
|  | 手眼协调与肌肉训练滑动片 | 1、尺寸：约380×120×90mm。2、材质：多层实木夹板，亚克力。3、产品功能描述：U形木条上配有犹如钥匙一样的凸点，每片形状片配有不同的孔槽犹如一把锁，将形状片由一端转移到另一端需要一路上不断的开锁，方能将锁开启。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 3个 | 工业 |
|  | 拔萝卜学数量 游戏板 | 1、尺寸：约380×120×30mm。2、材质：多层实木夹板，榉木。3、产品功能描述：拔萝卜游戏板是培养幼儿观察能力的有趣玩具，萝卜积木上标有1-5的数字，幼儿可以通过拔萝卜认识数字，进行数字的大小排序和认知相邻数关系，同时延伸与数字对应的按数取物活动。观察比较不同颜色萝卜的不同之处，然后判断萝卜所在的位置，确定对与错，假设和验证将在此环节完成。4、产品符合GB 6675-2014。 | 3个 | 工业 |
|  | 颜色数量学习苹果树 | 1、尺寸：约280×100×270mm。2、材质：多层实木夹板，榉木。3、产品功能描述：趣味苹果树，可以开展找相同、分类、配对、1和许多、点数、按数取物、数的组成等系列数学教育活动，加减运算活动为幼儿入小学做好前期铺垫。4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 3个 | 工业 |
|  | 生活技能学习 - 衣服与鞋 | 1、材质：多层实木夹板，布。2、尺寸：约380×380×25mm 。3、产品功能描述：学习板上设计有衣服和鞋子上不同的纽扣、口袋、拉链、绑带等通过不断练习培养幼儿掌握基本生活处理能力及幼儿独立性。4、产品符合GB 6675-2014。 | 3个 | 工业 |
|  | 探奇积木12件套 | 1、尺寸：约380×190×200mm。2、材质：榉木，亚克力镜，亚克力。3、产品功能描述：探奇积木套装里十二位成员都各自身怀绝技，有十二位成员都各自身怀绝技，有可录音播放并带有照明探索的发光录播盒积木。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1套 | 工业 |
|  | 探索放大镜 (3倍及5倍) | 1、尺寸：约235×170×20mm。2、材质：多层实木夹板，放大镜。3、产品功能描述：探索放大镜轻巧的多层板环绕设计和易于握住的把手。4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | 自然探索放大镜 | 1、尺寸：约180×180×15mm。2、材质：多层实木夹板，放大镜。3、产品功能描述：产品为大镜头(直径85毫米)和彩色插图环绕。镜头被包裹在一个坚固的多层夹板外框架与手持构造，以提供幼儿理想的、稳定的观察方式，插入式“按钮镜头”提供了5倍放大倍率。4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | 小探索家手握镜5件套 | 1、尺寸：约260×80×145mm。2、材质：多层实木夹板，放大镜，亚克力，亚克力镜。3、产品功能描述：产品包括5个不同的手握镜，每个都有不同的光属性。4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | 彩虹平衡游戏 | 1. 尺寸：约300×80×120mm。2、材质：多层实木夹板，榉木。3、产品功能描述：彩虹平衡游戏与天平秤的不同之处在于幼儿将获得对平衡、对称和积木转向力的洞察。其重量离中心平衡点(支点)越远，它施加的旋转力就越大。

4、产品检测标准：产品符合GB 6675-2014。 | 2件 | 工业 |
|  | 串珠与套筒套装 | 1. 尺寸：约430×200×110mm。

2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力管。3、产品功能描述：不同于传统的穿珠套塔玩具，本套装配有24颗不同形状的木珠、4套透明带刻度套筒加底座、红、黄、蓝、绿各2根线绳。配上题卡，套装提供了各种玩法。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 巨型穿珠套叠游戏套装（第一套） | 1、尺寸：约415×200×65mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品采用榉木制造，外观敦实、光滑，颜色饱满毒害，颗粒大适宜幼儿独立游戏使用。巨型穿珠游戏（二）配备了红、黄、蓝、绿各2根线绳，4根穿绳木棒及4个方形底座、4根木柱，27颗木珠，24张（双面）题卡，一本说明书。4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 2套 | 工业 |
|  | 感官液体地垫 | 1、尺寸：单片约500×500×6mm，共6块。2、材质：PVC，EVA。3、产品功能描述：产品由6块六色地垫组成一套，分别有红、橙、黄、绿、紫、蓝六色。4、产品符合GB 6675-2014。 | 3套 | 工业 |
|  | 实木积木92件套 | 1、尺寸：约545×335×170mm。2、材质：榉木。3、数量：92件。4、产品功能描述：产品由92件不同形状大小积木组成，积木由榉木制造。5、产品符合GB 6675-2014。6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 宝石积木40件套 | 1、尺寸：约315×150×265mm。2、材质：榉木，亚克力。3、数量：40个。4、产品功能描述：宝石积木40件套由多种形状组成，每一块积木的长短和厚度皆经过精心考虑，完全可以和实木积木92件套(ME03652)交互使用。5、产品符合GB 6675-2014。6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1个 | 工业 |
|  | 可拆嵌色彩堆叠大力士 10件套 | 1、尺寸：约250×215×160mm。2、材质：榉木，塑胶。3、产品功能描述：可拆嵌色彩堆叠大力士采用榉木和优质塑胶，每个积木之间可以互相镶嵌，达到一个平衡。也可以像堆积木一样进行空间的堆叠。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 2套 | 工业 |
|  | 角色扮演仿真水果套装 | 1、尺寸：约305×275×85mm。2、材质：搪胶。3、产品功能描述： 时令水果组，共有十个色彩鲜艳并与实际大小相同的水果，包含：苹果、香蕉、柠檬、草莓等。4、产品符合GB 6675-2014。 | 2套 | 工业 |
|  | 角色扮演仿真蔬菜套装 | 1、尺寸：约305×275×85mm。2、材质：搪胶。3、产品功能描述：新鲜健康蔬菜组，色彩鲜艳与实际大小相同的营养蔬菜共8个，包含：玉米、西红柿、茄子、土豆等。4、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | 角色扮演类 - 购物车 | 1、尺寸：约470×310×525mm，配件（4个红色胶轮）直径约98mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，布。3、产品功能描述：角色扮演类—购物车，采用夹板制成。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 2套 | 工业 |
|  | 12件套特大榉木堆叠彩虹  | 1、12件尺寸：约72×36×70mm，98×48×70mm，124×61×70mm，150×75×70mm，178×87×70mm，200×100×70mm，226×114×70mm，252×126×70mm，278×139×70mm，306×152×70mm，326×165×70mm，355×178×70mm。2、材质：榉木。3、产品功能描述：可爱的堆叠彩虹玩具增加了幼儿的学习兴趣，在堆叠的过程中，学会了大小排序的概念。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 6、天然色和12色，各1套，每套都是12个小件。 | 2套 | 工业 |
|  | 木制彩虹照相机玩具 | 1、尺寸：约100×70×105mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，多棱镜。3、产品功能描述：彩虹照相机一款仿真照相机，按下拍照按钮可听到快门响声，同时我们可调节镜头。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 1套 | 工业 |
|  | 长颈鹿积木踏步车 | 1、尺寸：约440×230×450mm。2、材质：榉木、多层实木夹板。3、产品功能描述：可爱的长劲鹿外形，车身是可镶嵌积木的形状箱。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 3套 | 工业 |
|  | 斑马积木踏步车 | 1、尺寸：约440×230×425mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。3、产品功能描述：黑白条纹与童趣形状成就了斑马的外形。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 3套 | 工业 |
|  | 一体成型椅 | 规格：约470×465×730mm（座高41cm）1、工艺设计：（1）椅子整体由一次加工完成。（2）圆矩形挖孔设计。（3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保优质实木多层板（弯板），椅子座高约410mm，座宽420～425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装约130×95×25mm环保塑料加固角码，打磨圆滑。（2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用约40×20×40mm(±2mm)的环保塑料脚套包裹。（3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度约340mm。 | 10张 | 工业 |
|  | U型托盘 | 1、 采用优质 PP 塑料健康材质。2、 托盘边缘经人工二次打磨。3、 底部防摩擦设计。4、 颜色可选。 | 60个 | 工业 |
|  | 画板柜 | 规格：约920×300×1080mm1、工艺设计：（1）采用翻板活动轮工艺。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）双面透明亚克力画板。（4）柜顶仙人掌造型设计。（5）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）基材：主体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板。（2）柜体面板离地高度约370mm；通透单层2格分区，每个格子内空尺寸约430×300×270mm；面板开4个直径约70mm通孔，可放4个颜料杯/笔筒；透明画板可使用水性笔书画。（3）画板芯板采用厚度约5mm的透明亚克力板，表面光滑无缺陷，高透光性，画板书写范围尺寸约710×430mm。（4）柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。（5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（7）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。3、★所投画板柜具有有效期内的中国环保产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 2个 | 工业 |
|  | 售卖台 | 数量：约920×300×1200mm（含盒）2个；约900×300×1240mm（含盒）2个。1、工艺设计：（1）特色巴士造型设计。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）采用翻板活动轮工艺。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）主体采用环保优质实木多层板。售卖柜体面板离地高度约490mm；顶部造型离售卖柜面高约500mm，顶部造型板设计11个镂空圆孔，用于悬挂标识牌；标识牌尺寸约250×110mm，可使用水性笔进行擦写；造型顶两侧放置铁艺圆棒。（2）两侧侧板总高约1080mm，在侧板上方做尺寸约110×450mm的几何镂空造型，造型图案采用环保水性油墨。侧板安装塑料脚垫，高度约10mm直径约17mm。（3）售卖柜底部分为上下两层；上层的售卖柜与水平夹角约30°，长度约880mm，搭配5个约245×150×60mm的环保塑料大收纳盒。（4）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。（5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（6）油墨：采用环保水性油墨；无毒无异味。3、★所投售卖台具有有效期内的中国环保产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 4个 | 工业 |
|  | 感统体能组合 | 规格：约4670×1920×1350mm1、工艺设计：（1）积木拼搭形式设计，由1个阶梯软包、2个波浪软包、1个坡道软包、1个钻洞组合软包、1个木质平台、1个网绳攀爬桥和1个小屋造型平台组成。 （2）适用于1～3岁幼儿使用。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构：（1）产品软包部分由环保超柔皮革包裹定型海绵制作而成。 （2）四边平台：尺寸约600×600×370mm，边上镂空尺寸约460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接。 （3）网桥：长约1.5米，中间为直径约10mm棉绳编织爬网。 （4）小屋平台：整体尺寸约670×720×1350mm，平台板离地高度约370mm；爬拱高度约470mm，宽度约460mm；侧下边上镂空尺寸约460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接；方柱尺寸约40×40mm；其连接主要以约80×80×45mm塑料连接件卡插连接板件为主，柱子顶部以塑料盖帽锁紧。 （5）钻洞组合软包外拱尺寸约600×600×600mm，厚约150mm，中间钻爬宽度约300mm；可拆分芯部尺寸约600×290×440mm。 3、材质用料：（1）采用环保实木多层板；内空宽度约380mm；网桥为直径约10mm棉绳编织网。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（3）外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。 | 1套 | 工业 |
|  | 多功能攀爬架 | 规格：约1200×110～2000×1160mm1、工艺设计：（1）攀爬架可组合可单用。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质（1）主体采用环保实木多层板及松木原木，直径约28mm圆棒采用松木原木。（2）整体呈立体镂空梯形，两侧立体绿草造型；A面左侧由长度约520mm圆棒组成的攀爬架，搭配一个长度约1200mm木质攀爬架，高度可调节；右侧为一个秋千设计，座板尺寸约400×100×20mm。（3）B面右侧由长度约520mm圆棒组成的攀爬架；左侧为一个网格攀爬，整体倾斜约15°。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2套 | 工业 |
|  | 感统树洞组合 | 规格：约2470×1050×1200mm1、工艺设计：（1）利用熊洞树屋作为中间过道链接。（2）多洞口和窗户设计。（3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）软包：外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。产品包含约600×600×360mm感统三级阶梯、感统波浪阶梯、感统平台各一个。（2）熊洞树屋：约1050×670×1200mm①树洞镂空造型高度约750mm，宽度约610mm，树屋内部尺寸约630×675mm，内部铺设厚度约30mm的坐垫，坐垫面离地面高度约335mm，坐垫面离顶架拉板距离约840mm。②树屋屋顶搭配4根长约630mm的钢管固定，搭配安装尺寸约1360×630mm的仿棉麻材质篷布，篷布可拆洗；内部安装2个黑色不锈钢管；配挂1个装书布袋子，尺寸约300×220mm。③底部空间分为左右两侧格子，内空尺寸约635×370×200mm；底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。④油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。⑤油墨：采用环保水性油墨。 | 1套 | 工业 |
|  | 儿童椅 | 规格：座高约290mm1、椅背、椅座采用环保安全PP塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径约25mm钢管弯制而成。 3、钢管表面采用抗菌防霉功能塑粉抗菌性。 4、五金件选用环保五金，钡、 铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。5、椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套。6、可堆叠、易搬动，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。7、儿童专用，不适用于成人。8、★所投儿童椅具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 75把 | 工业 |
|  | 感官桌 | 规格：约600×600×400/430/460/490/520mm（高度自选）1、工艺设计：（1）支持幼儿用玩具、模型和各类自然材料。（2）多功能带轮带刹车柜体。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构与材质：（1）基材：主体采用环保优质实木多层板。桌脚约50×50mm的实木脚，带7个调节高度孔位。四周侧板框高约270mm。（2）其中一侧的2个桌脚安装塑料脚垫；另外2个桌脚安装带刹车万向轮；轻提其中安装防滑塑料脚垫两条桌脚一侧桌边，可利用另一侧两条桌脚安装的万向轮实现轻松转移，放下即可固定（也可按下万向轮刹车加固定位）。（3）每个桌脚配置两个黑色塑料旋转螺杆，可调节高度40、43、46、49、52cm，满足不同年龄段孩子。（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2张 | 工业 |
|  | 洞洞拱形门 | 规格：约850×80×1380mm1、工艺设计：（1）整体拱形造型设计。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）立柱板采用环保实木多层板，顶造型板采用厚度约18mm的环保实木多层板。拱门内空宽度：约800mm，顶部造型板共7个圆孔镂空，直径约30mm，可悬挂装饰物件。（2）底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 三抽柜 | 1、采用PP料压膜成型，符合环保要求。2、三个抽屉。3、★所投三抽柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 30组 | 工业 |
|  | 造型柜 | 规格：约600×310×990mm1、工艺设计：（1）树形挂钩与太阳原顶造型设计，门板黑板可擦写。（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板。门板尺寸：约370×210mm，正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，内部格子内空尺寸约375×270×175mm。（2）下层内空尺寸约375×290×250mm；带弧形造型柜子总高约870mm；底部安装塑料脚垫。（3）书架一侧设置2个书架条，内控尺寸约230×40×20mm；造型树总高约990mm。（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。（5）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。 | 2个 | 工业 |
|  | 小象托育布艺沙发 | 规格：约490×480×500mm1、框架材质：采用环保实木配多层板做框架。2、面料材质：采用优质环保的植绒布料。3、填充材质：填充材质为高回弹海绵。4、可爱小象造型，沙发脚采用原木，经抛光上透明清漆。5、可爱小象造型，可爱小狐狸造型各2个。 | 4个 | 工业 |
|  | 动物造型坐垫 | 规格：企鹅：约290×290×40mm、青蛙：约310×270×40mm、小熊：约300×230×40mm、狮子：约300×300×40mm1、面料材质：采用厚度约1.5mm聚氨酯合成革超柔皮。2、填充材质：海绵，密度≥30Kg/m³。3、产品特点：企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型，可单独使用，可搭配沙发使用。 | 2套 | 工业 |
|  | 手偶 | 1、材质：pp棉。2、尺寸：约≤250mm。3、用途：用于幼儿角色游戏使用。 | 5个 | 工业 |
|  | 几何颜色配对游戏 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×35mm。 3、产品功能描述：这款产品由9个木块组成，3个基本几何形状各3种颜色。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 形状堆叠学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×40mm。3、产品功能描述：5个小学习板，幼儿根据颜色和形状将木块匹配到学习板上的过程，加深了幼儿对颜色、形状的认知，锻炼手部精细动作。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色混合学习镜 | 1、材质：多层实木夹板，亚克力。2、尺寸：约280×280×15mm。3、产品功能描述：颜色混合学习镜可让幼儿学习红、黄、蓝三元色和其互相混合后的颜色变化，幼儿更可透过其中镜面的反射去进行自我观察。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5件 | 工业 |
|  | 视觉与触觉 1-5学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：此款学习板教学目标：透过视觉与触觉感知，学习数字1-5、学习1-5数与量、学习不同方式表述1-5、提高幼儿对数学的兴趣。由6种不同方式数1-5的学习板，红色方块印刷和触感凹槽两种方式显示了阿拉伯数字1-5，黄色方块采用了印刷和嵌小色彩亚克力宝石设计成镶嵌宝石两种方式去显示了1-5点数，绿色方块一面印有记账符号，另一面印有数字手势。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 梯形数字学习条 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：4个拼块，彩虹条状学习板，采用丰富多彩的颜色，由不同长度的长梯形积木条组成。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色配对叠罗汉积木 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×35mm。3、产品功能描述：内含2个小木块，一款极多元化的配对创意积木，可用于颜色、形状配对、颜色混合、空间认知和鼓励创意的叠罗汉游戏。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 迷你数独游戏板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板2、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：数独游戏鼓励幼儿逻辑思考，如何排列数字横竖都不一样4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 过三关游戏 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约280×280×25mm。 3、产品功能描述：过三关是一款非常经典的益智游戏，两个小朋友在九宫格上使用两种棋子进行对战，率先将自己持有的棋子通过横、直、斜任意方式连成一线则为胜。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色搭桥 | 1、尺寸：约280×280×25mm。2、材质：多层实木夹板，榉木。3、产品功能描述：游戏板主要由三种色彩，还有6个形状缺失的正方形，和四个两头有颜色的长方形积木块。4、产品符合GB 6675-20145、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 形状学习甜圈拼接积木 | 1、尺寸：约280×280×25mm。2、材质：多层实木夹板，榉木。3、产品功能描述：甜甜圈拼接积木是一款多功能的游戏玩具，通过完成拼接游戏，帮助幼儿提升空间认知能力和思维发展。4、产品符合GB 6675-2014 | 5套 | 工业 |
|  | 方块拼接学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约380×280×25mm。 3、产品功能描述：产品包括学习板及六个采用不同切割方式的正方形。4、产品符合GB 6675-20145、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 分数学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约380×280×25mm。 3、产品功能描述：产品涵盖六个不同等分的比例（1—6），可帮助幼儿了解部分与整体的关系，也可以为幼儿将来学习除法和分数积累经验。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 形状拼接学习板 | 1、材质：榉木，多层实木夹板。2、尺寸：约380×280×25mm。3、产品功能描述：产品由5个不同形状的图形—圆形、正方形、长方形、三角形、五边形组成。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 手握放大镜4件套 | 1、尺寸：约240×110×200mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。3、产品功能描述：物品放大后是什么样的呢？这是一款带有4个3倍数的手握放大镜和一个收纳底座的放大镜套装。每个放大镜的把手都配有不同颜色，底座顶部采用了加厚的透明亚克力板。 | 5套 | 工业 |
|  | 座地式100珠学习算盘 | 1、尺寸：约450×260×650mm2、材质：榉木3、产品功能描述：本产品可以开展数学活动自然数之间一一对应、口头数数、按物点数，说出总数等游戏，结合其他材料按数取物。4、产品符合GB 6675-2014。 | 5套 | 工业 |
|  | 计时沙漏套装 | 1、尺寸：约390×85×180mm，单个尺寸：约100×85×170mm 4个为一套。 2、材质：榉木、亚克力和玻璃。 3、产品功能描述：计时沙漏是一款便捷的计时游戏辅助工具，本款计时沙漏套装含功能为：1分钟、2分钟、3分钟、5分钟四个不同时段的计时沙漏。4、产品符合GB 6675-2014。 | 5套 | 工业 |
|  | 巨型穿珠套叠游戏套装（第三套） | 1、尺寸：约415×200×65mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品采用榉木制造，巨型穿珠游戏（三）配备了红、黄、蓝、绿各2根线绳，4根穿绳木棒及4个方形底座、4根木柱，33颗木珠，24张（双面）题卡，一本说明书。4、产品功能描述： 产品设计了3种不同类型的游戏：从简单的颜色、形状分类到按规律推理排序；从量的高矮比较到探索物体量变化的立柱套叠；从木珠平面堆砌组合到立体空间建构。5、产品符合GB 6675-2014。6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色形状对对碰 - 圆形 | 1、尺寸：约200×200×55mm。2、材质：榉木。 3、产品功能描述：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用毒水性漆，颜色饱和不褪色，易清洗。本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由9个不同颜色的圆形盒子和圆形木块组成。本产品配备了图文并茂的说明书和幼儿操作题卡，题卡内容由浅入深、由易到难，为不同层次水平的幼儿提供了游戏空间。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色形状对对碰 - 三角形 | 1、尺寸：约200×200×55mm。 2、材质：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用毒水性漆，颜色饱和不褪色，易清洗。3、产品功能描述：本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由8个不同颜色的三角形盒子和三角形木块组成，设计色彩鲜艳、造型简洁、操作稳妥，易于收纳，适用于2岁以上幼儿独立操作游戏使用。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 颜色形状对对碰 - 方形 | 1、尺寸：约200×200×55mm。 2、材质：榉木。 3、产品功能描述：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用毒水性漆，颜色饱和不褪色，易清洗。本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由9个不同颜色的方形盒子和方形木块组成。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 视觉训练 - 学习镜面4件套 | 1、材质：榉木，亚克力镜。 2、尺寸：约340×170×40mm。 3、产品功能描述：学习镜面四件套由4块镜面组成，可以用来创建不同的镜面组合，达到不同的教学目的。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 5套 | 工业 |
|  | 视觉训练 - 色彩积木24件套 | 1. 材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约200×200×55mm。

3、产品功能描述：色彩积木套装由不同大小和形状的颜色积木组成，可搭配镜面游戏盘和学习镜面4件套进行不同的教学游戏，也可独立用于形状、颜色等感官训练。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 视觉训练 - 镜面白板面积木6件套 | 1、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力镜，亚克力。 2、尺寸：约200×200×55mm。 3、产品说明：镜面积木套装由不同大小和形状的积木组成，积木一面是镜面，另一面是白色胶片，可搭配镜面游戏盒和镜面学习4件套进行不同的教学游戏，也可用于感官和空间思维训练。本产品配备一个收纳盒，方便收纳和携带。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 透光底座科教放大镜(3倍) | 1、尺寸：约230×315×290mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。 3、产品功能描述：这是一个坚固耐用的木制放大镜（3倍放大），采用不碎亚克力镜片，安全不怕摔。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 触觉训练 - 形状探奇套装 | 1、尺寸：约200×200×55mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板3、产品功能描述：产品由12个不同形状木块组成，可配合探奇玩具箱一起使用，幼儿可以透过探奇玩具箱触摸木块来正确识别形状。4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 透视色彩积木30件套 | 1、尺寸：约475×470×220mm。 2、材质：榉木，亚克力。 3、数量：30件。 4、产品功能描述：色彩水晶积木30件套由亚克力制成，色彩明亮，晶莹剔透，包含了不同形状大小的正方形、三角形和长方形。鲜艳的色彩容易吸引幼儿的目光，更可提供一个不一样的颜色体验旅程。可配合贝思德的LED灯箱使用，体验色彩混合的奇妙现象。 | 5套 | 工业 |
|  | 角色扮演类 - 收银台钱币套装 | 1、尺寸约180×200×120mm。 3、产品功能描述：收银台钱币套装，幼儿扮演收银员角色，能从中增强对钱币数量的认知，数数，加减法学习，学会刷卡等。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 便携式烫衣板套装 | 1、尺寸：约265×165×35mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。3、产品功能描述：一款便于收纳的可摺合烫衣板。拿出烫斗和衣架，展开烫衣板，小孩就可以马上开始烫衣，游戏完结时，只需把配件放回收纳包内，摺合提走烫衣板。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 小工匠腰包玩具套装 | 1、尺寸：约400×190×30mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，塑胶，布包。3、产品功能描述：一款12件套的工匠腰包，腰包说得上是麻雀虽小，但五脏俱全，它包括了锤子，螺丝刀，拍手，锯刀等工具，另外也配有螺丝及操作木块，腰包的腰带可调长短 。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 我的化妆包玩具 | 1、尺寸：约245×95×195mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。 3、产品功能描述：套餐包括了吹风机、唇膏、粉底、梳子、化妆刷、指甲油、化妆镜、小手机共10件美容用品。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 我的医疗包玩具 | 1、尺寸：约215×85×180mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。3、产品功能描述：套餐包括了听诊器、血压仪、针筒、药剂、体温仪等。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 | 5套 | 工业 |
|  | 幼儿学习天秤 | 1、尺寸：约460×150×350mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：依据杠杆原理，掌握天平的平衡能力，学习数量与平衡的关系，理解重量与数量的区别。4、产品符合GB 6675-2014。 | 5套 | 工业 |
|  | 快乐农场系列 - 农夫车套装 | 1、尺寸：约450×310×200mm。2、材质：塑胶。3、产品功能描述：农夫车套装由6件组成：手推车、铲子、耙子、平锤、尖锤、洒水壶。 | 5套 | 工业 |
|  | 快乐农场系列 - 蔬菜配件22件套 | 1、尺寸：约315×215×170mm。2、材质：布。3、产品功能描述：蔬菜配件22件套，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。  | 5套 | 工业 |
|  | 小鸡家族配件14件套 | 1、尺寸：约500×350×290mm。2、材质：布。3、产品功能描述：小鸡家族配件14件套：2只大鸡，4只小鸡，8颗鸡蛋，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。  | 5套 | 工业 |
|  | 快乐农场系列 - 小猪配件2件套 | 1、尺寸：约290×210×160mm。2、材质：布。3、产品功能描述：小猪配件2件套，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。  | 5套 | 工业 |
|  | 快乐消防员角色扮演配件12件套 | 1、尺寸：约450×310×245mm。2、材质：布，塑胶。3、产品功能描述：快乐消防员角色扮演配件12件套，与快乐消防局一起组合使用，模拟真实的消防局场景。  | 5套 | 工业 |
|  | 流动灭火器 | 1、尺寸：约340×320×520mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，轮子2个，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率约11.5%，符合木材含水率标准。 3、产品功能描述：一款可移动的灭火器，搭配消防局区角产品一起使用，可培养幼儿正确使用灭火器，认识灭火器的功能，教导幼儿当火灾来临时该如何应变。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。6、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 | 5套 | 工业 |
|  | 快乐警察角色扮演配件14件套 | 1、尺寸：约450×310×245mm。2、材质：布，塑胶。3、产品功能描述：快乐警察角色扮演配件14件套，与快乐警察局一起组合使用，模拟真实的警察局场景。  | 5套 | 工业 |
|  | 12人双层鞋柜 | 规格：约1200×300×400mm（1）基材：采用采用E1级实木多层板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3。 （2）封边： PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 （3）封边胶：采用高温封边热溶胶。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18580-2017室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。  | 2个 | 工业 |
|  | 感统圆柱独木桥 | 规格：约1200×600×480mm外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵。产品由三部分组成，两个底座尺寸约600×300×300mm，圆形爬桥尺寸约300×1200mm。 | 1套 | 工业 |
|  | 熊洞树屋 | 规格：约1050×670×1200mm1、采用环保优质实木多层板。树洞镂空造型最大的高度约750mm，最大的宽度约610mm，树屋内部尺寸长约635mm，宽约675mm，内部铺设厚度约30mm的坐垫；坐垫面离地面高度约335mm，坐垫面离顶架拉板距离约840mm。2、树屋屋顶搭配4根约630mm长的钢管固定，搭配安装约1360×630mm的仿棉麻材质篷布尺，篷布可拆洗；内部安装2个黑色不锈钢管；配挂1个装书布袋子，尺寸约300×220mm。3、底部空间分为左右两侧格子，内空尺寸约635×370×200mm；底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。4、油漆：采用环保的水性漆。5、油墨：采用环保水性油墨。 | 1组 | 工业 |
|  | 0-3组合 | 1、规格：约2740×1800mm(约等于4.9m)，基础部件：14件。2、外皮采用厚度约1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵。 3、产品包含：1个不规则方块软包；1个1/4椭圆软包（烟灰绿）；2个圆洞障碍软包；2个萝卜蹲软包；1个感统钻洞；4个弧形软包（褐色）；2个弧形软包（橙色）；1个感统波浪阶梯。 | 1套 | 工业 |
|  | 托育体能攀爬小平台 | 规格：约840×490×330mm1、工艺设计：（1）攀爬平台可单独使用。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板，圆棒采用松木原木，黄色侧板；梯子圆棒直径约28mm。（2）整体呈2个"n"形，两侧链接用直径约28mm圆棒形成攀爬梯，平台两侧设计镂空扶手，尺寸约300×65mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 2套 | 工业 |
|  | 托育体能训练四边平台 | 规格：约600×600×370mm1、工艺设计：（1）平台可单独使用。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）平台采用环保实木多层板，边框采用环保实木多层板。边上镂空尺寸约460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接。（2）平台表面采用优质防滑PVC地垫。底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1个 | 工业 |
|  | 托育体能绳网桥 | 规格：约1500×430×60mm1、工艺设计：（1）沿边两端带半圆凹孔设计。（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）采用环保实木多层板；内空宽度约380mm；网桥为直径约10mm棉绳编织网，网孔大小约70×70mm。（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 3个 | 工业 |
|  | 托育钻爬滑梯组合 | 规格：约1960×2600×1350mm1、工艺设计：（1）适用于1～3岁幼儿使用。（2）大部分结构采用便捷的卡槽连接。（3）踩踏板面采用PVC地垫铺贴。（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。2、外观结构及材质：（1）主体采用环保实木多层板，部分部件采用桦木原木，屋顶斜板表面贴樱桃纹防火板。（2）平台离地高度约370mm；格栅圆棒直径约20mm，圆棒间空隙宽约50mm；步梯每级高约130mm，过道宽约560mm，过道通铺厚度2mm灰色PVC地垫，楼梯踏步板表面拉防滑槽；楼道右侧装亚克力材质镜子。（4）连接主要由约80×80×45mm塑料连接件为主，柱子顶部由约80×80×35mm的塑料盖帽锁紧。（5）两侧通道放置两块入口挡板，尺寸约510×600mm，带握手孔；中间塑料爬筒直径约440mm，采用环保塑料材质，圆滑无毛刺。（6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 | 1套 | 工业 |
|  | 托育香蕉摇摇船 | 规格：约1160×530×590mm。（1）采用环保优质实木多层板。船内空宽度约495mm，内部铺设尺寸约1120×490×30mm的坐垫。（2）链接两个香蕉造型的侧板是3个圆棒，底部由10块层板组装而成，尺寸约515×60×20mm，船体弧形结构。（3）侧板的香蕉造型最大宽度约405.5mm，两头及边沿为几何镂空造型。（4）油漆：采用环保的水性漆。 | 1个 | 工业 |
|  | 运动区·托班 | 1、小鱼乐4个，约150×760mm，表面采用1mm厚PU革（反面无网），反面2块魔术贴绒面。 2、协伞1个，约160×70×120mm，采用HDPE材质，蓝色。 3、收纳袋×1个、运动圈×10个、滑球×6个、条球×6个、螃蟹乐×4个、黄河石×6个、规则牌×1张、弧形坡×1个、异形钩×10个、圆柱×1个、基础方块×1个、拱桥底座×2个、运动区收纳柜彩色签×2、星星乐×4个。 | 1套 | 工业 |
|  | 1/4圆平衡板 | 摇滚圈的正面、背面、侧边皆可进行游戏，1/4圆、半圆。材质：塑胶PE，附组装零件。 | 1套 | 工业 |
|  | 扔沙袋游戏 | 沙袋尺寸：约60×60mm。 沙袋重量：约38g。 | 1套 | 工业 |
|  | 环保花生球 | 材质：高级无添加塑胶PVC。组件明细：花生造型，环保，无过敏性，无毒，可回收。 | 1个 | 工业 |
|  | 环保平衡球 | 材质：高级无添加塑胶PVC，环保，无过敏性，无毒，可回收。 | 1个 | 工业 |
|  | 触点球 | 1、环保PVC。 2、规格：直径550mm和直径650mm各2只。 | 4只 | 工业 |
|  | 蹦床 | 镀锌管+PP+PE。 | 1只 | 工业 |
|  | 平衡陀螺 | 规格：约1000×500mm。 | 2个 | 工业 |
|  | 海洋球 | 规格：直径约70mm。材质：PE。 | 9000个 | 工业 |
|  | 活动墙板2件套 | 1、规格：约1600mm×1200mm×55mm。2、材质：背板为多层实木夹板，胶底盘为ABS。3、产品功能描述：墙面板设计有7种尺寸，所有墙板均可任意与其他墙板连接，常用尺寸约800×1200mm和约800×800mm，能有效覆盖大面积墙面，当墙面剩余宽度少于约800mm（±5%）时，可使用其他小尺寸连接。小尺寸可用于处理因窗户、门框或告示板面造成的复杂墙。配套产品游戏套装 ：各式各样的管道，水泵、宝石块、穿绳游戏、齿轮游戏、滑行轨道游戏，乐高游戏等建造过程涵盖了小手肌练习、手眼协调、沟通协作、创意能力、生活技巧、物理现象等不同学习领域，充分体现了STEM活动墙的低操作难度和高延伸性。4、产品符合GB 6675-2014。 | 4套 | 工业 |
|  | 大颗粒积木底板4件套 | 1、规格：约400×400×120mm。2、材质：塑胶。3、产品功能描述：一款与STEM活动墙及STEM活动桌兼容的大颗粒底板。4、产品符合GB 6675-2014 | 1套 | 工业 |
|  | 大颗粒积木563件套 | 1、规格：约350×260×300mm。2、材质：塑胶。3、产品功能描述：563件套大颗粒积木。4、产品符合GB 6675-2014 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙-8色混合插钉512件套  | 1、规格：约315mm×215mm×210mm。2、材质：ABS。3、数量ABS塑件钉（加坑UV剂）8色混合，每色各64个 。4、产品功能描述：插钉采用了流线圆边设计，方便小孩执行“插”与“拔”的精细动作。5、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙-6色混合插钉512件套 | 1、规格：约315mm×215mm×210mm.2、材质：ABS。3、数量：低结构墙面深咖啡色ABS塑件钉6色混合，白色（有丝印）：12粒，粉色、咖啡色、浅蓝色、灰、浅绿色各100个。4、产品功能描述：插钉采用了流线圆边设计，方便小孩执行“插”与“拔”的精细动作。5、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙-8色混合螺丝512件套 | 1、规格：约315mm×215mm×210mm。2、材质：ABS。3、数量：ABS塑件镙杆（加坑UV剂）8色混合，红色，橙色，黄色，绿色，蓝色，紫色，黑色，白色，每色各64个。4、产品功能描述：产品呈现8种不同颜色的螺丝与5种不同的螺丝头设计，对应轮廓形状有适合的螺丝刀。用8色混合螺丝部件，通过接插、镶嵌组成各种物体或建筑物模型。5、产品符合GB 6675-2014。 | 2套 | 工业 |
|  | 多用途STEM活动墻-6色混合宝石块72件套 | 1、规格：约300×300×130mm；单个尺寸约50×50×65mm。2、材质：亚克力，ABS。3、宝石颜色有红色，黄色，蓝色，绿色，橙色，紫色共6色，每个颜色12个、每套含13张题卡、说明书一份。4、产品功能描述：亚克力制成的彩色宝石镶嵌在方形塑胶底座内牢固安全，大颗粒配合墙面多孔面板使用易插易取。5、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙 - 电动工具11件套 | 1、规格：约210×100×265mm。2、材质：多层实木夹板，榉木，ABS。3、套装配有一样的7种可互换共享接头的手柄或电动把手，扳手、十字起子、一字镙丝刀、内六角匙、梅花起子、方形起子、三角形起子、套筒、手柄、收纳架各1个。4、产品功能描述：工具套装配有7种可互换共享接头的手柄或电动把手，套上任何一个接头均可轻松拧动螺丝。另配有一个塑胶扳手。电动工具11件套还包含了一个收纳架，电动把手、接头和扳手可整齐放置于墙上。5、产品符合GB 6675-2014。 | 2套 | 工业 |
|  | STEM活动墙 - 齿轮和链条79件套 | 1、规格：约280×200×180mm。2、材质：榉木，ABS。3、产品功能描述：套装包含了38件3种尺寸的齿轮、一条可随意改变长短的50节链条和20颗ABS塑件插钉、20颗ABS塑件镙杆（加坑UV剂）。齿轮以大、中、小三种尺寸区分，其中大齿轮附有实木圆形手柄用作手搅启动齿轮和链条系统，中和小型齿轮各由6种颜色组成。4、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙 - 管道工匠80件套 | 1、规格：约510×280×535mm。2、管道工匠80件套配件分别为：护套管2块、透明亚克力管(两端口内侧需倒斜角）100mm长和250mm长各8块、环保PVC耐磨皮正三通2块、环保PVC耐磨皮90度弯通6块、环保PVC耐磨皮45度弯通4块、三厘简单球阀1块、环保PVC耐磨皮变径直通1块、.4分水龙头1块、环保PVC耐磨皮内牙直径32×1/2"1块、环保PVC耐磨皮直通接头1块、低结构墙面银灰色塑料管夹12块、低结构墙面红色ABS塑件镙杆24块、榉木圆球5块、1000ML量杯2块、漏斗2块。3、产品功能描述：管道工匠80件套有软管、高透硬管、90度、135度和T型连接器，小孩可利用它们建立多种的管道布局。产品包含了5个颜色木球和多种漏斗和容器，管道、连接器均可利用卡扣和螺丝安装到STEM活动墙上，另外还有两个开关阀门和一个水龙头。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM 活动墙自建滑球系统209件套 | 1、规格：约440×280×370mm。2、材质：ABS，PP(漏斗)，滑球系统209件套配件分别为：尺寸约65×48×55mm的STEM活动墙连接器40块、尺寸约130×65×30mm的STEM活动墙连接器20块、低结构墙面ABS塑件镙杆（加坑UV剂）64块、薄积木（6个色，红色，橙色，黄色，绿色，蓝色，紫色，每色各2个）12块、 厚积木（6个色，红色，橙色，黄色，绿色，蓝色，紫色，每色各2个）12块、尺寸约130×48×33mm的蓝色直条轨道6块、尺寸约207×48×33mm 的蓝色直条轨道3块、尺寸约415×48×33mm的蓝色直条轨道1块、滑行轨道数量共35块、滑球起步平台2块、动感叶轮1块、上下轨道转换器1块、左右轮流配球器1块、漏斗1块、直径35mm的圆球10块（5个色，红色，橙色，黄色，绿色，紫色，每色各2个）。3.产品功能描述：滑球系统209件套通过轨道设计把球输送到不同的位置的动作，能充分得到三维空间技巧、物件从高往下移动的简单物理现象、能量转移等不同的技能练习。4、产品符合GB 6675-2014。 | 1套 | 工业 |
|  | STEM活动墙 - 400L高透收纳盘 2件套 | 1、规格：约400×105×150mm，2个为一套。2、材质：透明PC料。3、产品功能描述：产品采用透明PC材料，晶莹高透对收纳的里面的配件一览余。收纳盒可使用三角头螺丝固定在活动墙上，用于收纳插钉、螺丝、马赛克、宝石等。4、产品符合GB 6675-2014。 | 7套 | 工业 |
|  | 墙面游戏- 生活技能练习 Ⅲ | 1、规格：约460×460×95mm。2、材质：多层实木夹板，榉木，布。3、产品功能描述：重复把绳子穿过不同大小的孔或钮动不同大小和形状的螺母均能鼓励幼儿掌握基本生活技能。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 口腔健康学习板 | 1、规格：约460×460×50mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，布。3、产品功能描述：学习板设计有：牙刷、牙线等工具清洁牙齿和牙缝。可上下扳动的舌头，让幼儿理解我们舌头上味蕾的分布。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏- 生活技能练习 I | 1、规格：约460×460×18mm（±5%）。2、材质：多层实木夹板。3、产品功能描述：学习板可操作不同的锁扣，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏- 生活技能练习 II | 1、规格：约460×460×20mm。2、材质：多层实木夹板。3、产品功能描述：学习板可操作不同的纽扣和拉链，训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力，练习板包含了纽扣、拉链和按扣等不同零件。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 解锁练习 | 1、规格：约460×460×50mm。2、材质：多层实木夹板。3、产品功能描述：练习板包含了6个小门，每个小门带不同类型的锁，小门后可以放入小纸卡。每个小门打开以后可以看到小白板，小孩或老师可以在白板上留下信息或标记。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 物质导电性实验板 | 1. 规格：约460×460×50mm。

2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：游戏板让幼儿知道不同物质带有 不同导电性的特性，如金属和水为导电体、木和瓦片为绝缘体。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 温度体验 | 1、规格：约460×460×45mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：温度体验板提供了两种不同的温度计(温度管和温度指针表)，让幼儿知道我们可以透过不同方式与仪器知道温度。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 热感涂鸦板 | 1、规格：约460×460×20mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，热感应液晶片。3、产品功能描述：热感涂鸦板的表面含有一层黑色的热度感应膜。当小孩把手压在膜上数秒后把手拿开，他们会发现手掌印在膜上留下彩色的掌印。手掌温度越高，掌印越清晰。感应膜会根据不同的接触温度显示不同的颜色。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 磁力体验与学习 | 1、规格：约460×460×105mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：磁力体验与学习鼓励小孩探索、体验磁力的教具。产品由条形磁铁、马蹄磁铁、磁力反应测试区、磁流体，磁块转盘及滑珠轨道组成。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 地球 | 1、规格：约460×460×50mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：通过此墙面游戏板，小孩可以了解到我们正生活在一个浩瀚的宇宙中一颗蓝色的星球-地球。4、产品符合GB 6675-2014.5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 月相原理 | 1、规格：约460×460×50mm。2、材质：榉木，多层实木夹板.3、产品功能描述：一款让小孩更加近距离且形象地了解月相原理学习板。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 太阳系 | 1、规格：约460×460×50mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：太阳系直径300亿千米，有八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 情绪学习板 | 1、规格：约460×460×35mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：游戏板提供了一个平台鼓励小孩表达自己的情绪，板的左方是一个人脸，其中的眉毛、鼻子和嘴巴不能拿出，但可以自由拧动，眼睛和脸颊的木块配有两面图案，能造出多种表情。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 墙面游戏 - 情绪管理学习板 | 1、规格：约460×460×40mm。2、材质：榉木，多层实木夹板，转块直径265mm。3、产品功能描述：可以通过学习板认识到小孩的情绪管理能力，和小孩讨论如何更好管理自己的情绪，保持情绪的稳定。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 1件 | 工业 |
|  | 自由换板墙面系统 - 小虫 | 1、规格：约3680×960×105mm。2、材质：榉木，多层实木夹板。3、产品功能描述：一个独特灵活的自由换板墙面板系统，教师可以不需任何工具轻松更换墙面游戏板。该产品可以容纳教育系列的任意5款墙面游戏板，教师可以根据不同的教学主题更换墙面游戏板，如感官训练类，滑轨训练类，视觉训练类等等。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹 | 1件 | 工业 |
|  | 简约自主长短墙面游戏系统 - 尾端套装（2块） | 1. 规格：约540×45×45mm。

2、材质：榉木。3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 2件 | 工业 |
|  | 简约自主长短墙面游戏系统 - 单板延续单元 | 1、规格：约460×45×45mm。2、材质：榉木。3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹 。 | 1件 | 工业 |
|  | 简约自主长短墙面游戏系统 - 双板延续单元 | 1、规格：约922×45×45mm。2、材质：榉木。3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。4、产品符合GB 6675-2014。5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。 | 2件 | 工业 |
|  | 游乐设施板材组合滑梯 | 尺寸：约18600×6000×5400mm。1.柱子规格：约95×95mm。2.平台规格约1160×1160mm，板材厚度约27mm。3.围栏高度约100cm，厚度约17mm。4.铁件部分：镀锌钢管外径约28/32/38/48，厚度2.0mm镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆。5.采用优质PE塑料板，由电脑雕刻而成。6.塑料件：滚塑成形，塑料壁厚约6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准。7.绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径约16mm。8.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。9.整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。10. ★所投游乐设施板材组合滑梯具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1套 | 工业 |
|  | 班牌 | 1、规格：约300×150mm×12mm。2、材质：原木色，实木+亚克力。3、根据采购人要求定制。 | 8块 | 工业 |
|  | 布艺窗帘 | 规格：根据采购人要求定制1、纤维含量(%)：聚酯纤维 100%。 2、甲醛含量(mg/Kg)：未检出。 3、ph 值：4.0-9.0。 4、可分解致癌芳香胺染料 (mg/Kg)：未检出。 5、异味：无异味。 6、断裂强力：经向 2000±5%，纬向2400±5%。 7、断裂强力保持率：经向98±5%，纬向105±5%。 8、遮光率：100%。 9、透气率：145±5%（压降200Pa）。 10、致敏性染料：未检出。 11、单位面积质量：≥480g/㎡。 12、厚度：≥1.2mm。 13、织物密度：经向260±5%，纬向250±5%。 14、捻度（纬纱）：478捻/米±5%。 15、抗菌性能：抗菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌检测结果≥99.95%。16、防紫外线性能：UPF平均值：≥500；UPF紫外线防护系数：＞50；UVA平均透射比：≤0.05%； UVB 平均透射比：≤0.05%。17、耐次氯酸盐漂白色牢度：变色：≥4级。 18、负离子发生量：550（±5）个/cm³。 19、防霉等级（洗涤100次）：0级。20、氨气成分浓度减少率：60%（±2%）；醋酸成分浓度减少率：82%（±2%）；甲硫醇浓度减少率：85%（±2%）；硫化氢成分浓度减少率：90%（±2%）。 21、甲醛去除率：75%（±2%）、 苯去除率：60%（±2%）、甲苯去除率：60%（±2%）、二甲苯去除率：50%（±2%）。22、燃烧性能：燃烧性能（水洗50次后）损毁长度≤90，续燃时间0S，阴燃时间0S。23、★所投布艺窗帘具有中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1批 | 工业 |
|  | 洗衣机(洗烘套装) | 1、洗烘一体。2、能效等级：一级能效。3、99.99%除菌，联保3年。 4、洗涤容量：≥10公斤。备注：具体以客户要求为准。 | 4台 | 工业 |
|  | 墙面创意装饰 | 1、材质：木制相框、不织布，纯手工打造。2、用途：用于绘本馆装饰。 | 4幅 | 工业 |
|  | 墙面卡通墙饰 | 1、材质：PVC。2、高清印刷画面，色彩艳丽，边缘切割无毛边。3、用途：用于绘本馆装饰。 | 1套 | 工业 |
|  | 标本装饰画 | 1、材质：实木+种子，纯手工打造，天然种子标本相框。2、用途：用于绘本馆装饰。 | 3幅 | 工业 |
|  | 墙面挂画 | 1、材质：布纹膜+环保中空板。2、用途：用于绘本馆装饰。 | 3幅 | 工业 |
|  | 绿植 | 吸除甲醛。 | 1批 | 工业 |
|  | 两层花架 | 1、约800×350×600mm。2、主材：支架采用40×28mm厚的松木实木料，隔板采用12mm厚得松木实木板。 | 2个 | 工业 |
|  | 边几 | 1、圆形。2、采用优质全石材制作，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。3、★所投边几具有中国环境标志产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 15个 | 工业 |
|  | 折叠椅 | 1、面料采用工程pp塑料压膜成型，耐磨，耐腐蚀。多环芳烃：苯并芘、16种多环芳烃总量未检出；大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌，抑菌率（抗菌率）均≥99.95%；防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉，等级（防霉等级）0级；氙灯老化（检测周期500h后，外观颜色≥3级，拉伸屈服应力老化前及老化后均≥35MPa；耐老化性测试试验不低于500h，检测结果需符合要求。2、椅架：采用钢制椅架，采用一级冷轧钢管，金属喷漆涂层：硬度≥4H，附着力达到1级，金属显微组织合格；洛氏硬度合格；抗拉强度合格；乙酸盐雾试验≥500h，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，抗细菌性能中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测结果均≥99.92%。防霉性能，防霉质量分级中：出芽短梗霉，达到0级。3、★所投折叠椅具有中国环保产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 40把 | 工业 |
|  | 消毒柜 | 1、不锈钢材质，双门。2、消毒方式：红外线；125摄氏度高温杀菌。3、壁挂式台式一体。4、容量：≥60升。 | 10台 | 工业 |
|  | 恒温饮水机 | 1、电源设有漏电保护器，电压220V，功率约3KW。2、设备开水产水量：≥30L/H。 3、尺寸：约550×520×1350mm。4、出水：两开水。5、★过滤：三级过滤（PP棉/PP炭棒复合滤芯+颗粒活性炭滤芯+炭棒滤芯），所投恒温饮水机的PP棉/PP炭棒复合滤芯、颗粒活性炭滤芯、炭棒滤芯符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**6、饮水设备通过中国环境标志产品认证，确保产品生产、使用和处理处置过程中均符合环境保护要求。7、饮水设备获得中国节能产品认证证书，符合国家节能产品要求。8、显示屏、按键防护等级不低于IP44，为保证核心控制电器长久耐用并减小显示频、按键失灵的风险。9、★整机外壳防护等级不低于IP45。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**10、饮水设备连接管道接头采用304不锈钢板材厚度≥1.0mm。11、PE管采用食品级材料，符合GB 5749-2022。 12、滤瓶采用食品级材料，符合GB 5749-2022。 13、饮水设备整机需符合GB/T17626.6-2017。14、★所投恒温饮水机整机具有食品接触产品安全认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 10台 | 工业 |
|  | 水杯柜 | 1、材质：采用优质橡胶木指接板。2、整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。3、五金：优质五金配件，符合国家标准规范的要求。 4、油漆：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，符合国家相关标准。5、外观（木制件外观) 、结构安全(边缘及尖端、突出物) 、力学性能（结构和底架强度试验)、理化性能（耐冷热温差、抗冲击) 、甲醛释放量符合GB 28007-2011和GB 18584-2001要求。6、橡胶木指接板甲醛释放量符合GB18580-2017要求。 | 10个 | 工业 |
|  | 玻璃柜 | 1、材质：采用优质钢化玻璃制造。2、钢化玻璃，防刮花易清洁。3、五金：优质五金配件，符合国家标准规范的要求。  | 15个 | 工业 |
|  | 电子磅秤 | 1、碳钢台面，尺寸约400×300mm。2、LED背光显示仪表盘。3、最大承重：约200Kg。4、称重精度：≤5g。 | 1台 | 工业 |
|  | 平板推车 | 约900×500×900mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、车台面1.0mm不锈钢，40×40mm角铁托架，双层防锈处理。3、车架直径32×1.0mm不锈钢圆管，内衬2.0mm加强。4、配5寸载重脚轮。 | 1台 | 工业 |
|  | 钢制四门更衣柜 | 约800×400×1800mm1、采用优质喷涂钢板制造。2、板厚不低于0.8mm喷涂钢板。3、柜门带锁，内含层板。 | 1台 | 工业 |
|  | 挂墙感应洗手池 | 约400×300×350mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、台面及洗盆1.0mm不锈钢。3、根据现场采用单温或双温台式感应龙头，插电电池两用。4、不锈钢落水器，加筋耐高温耐腐蚀落水管。 | 2台 | 工业 |
|  | 不锈钢排钩 | 约800×60mm1、采用304不锈钢制作。2、挂钩数量不少于6个。 | 3只 | 工业 |
|  | 不锈钢地架 | 约1200×500×250mm1、管材采用国标不锈钢管。2、层架采用38×25×1.0mm不锈钢矩形方管制成。3、立柱为直径38×1.0mm不锈钢圆管。4、配不锈钢子弹调节脚。 | 1台 | 工业 |
|  | 大单星水池 | 约1000×700×950mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、台面SUS304-1.2mm不锈钢，洗盆SUS304-1.0mm不锈钢。3、立柱为直径38×1.0mm不锈钢圆管，不锈钢调节脚。4、不锈钢落水器，加筋耐高温耐腐蚀落水管。5、根据现场选用情况配单温或双温304鹅颈式台盆龙头。 | 5台 | 工业 |
|  | 四层格栅货架 | 约1200×500×1550mm1、采用优质不锈钢型材制作。2、层板38×25×1.0mm不锈钢格栅型层板排挡。3、立柱直径38×1.0mm不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 | 1台 | 工业 |
|  | 刀具砧板毛巾组合消毒柜 | 约600×600×1750mm1、箱体及刀架采用磨砂不锈钢板制作。2、玻璃嵌入式不锈钢可视化门板。3、紫外线杀菌消毒，中温热风烘干。4、定时、定温功能，可放置刀数≥6把。5、电压：220V，功率：≥0.4KW。 | 1台 | 工业 |
|  | 电动切肉机 | 规格：约2L1、不锈钢机头，强劲动力。2、304不锈钢杯体，容量不低于2.6L。3、旋风四叶刀，快慢两档调速。 | 1台 | 工业 |
|  | 电开水器连底座 | 1、水胆容量：约60L。2、电源：380V，功率：9KW。3、304不锈钢内胆，整体发泡保温。4、全自动进水，缺水保护。5、电子显示屏，可显示时间、水温、故障代码等。6、配置净水过滤装置（PP棉+颗粒活性炭）。 | 1台 | 工业 |
|  | 拖洗池连挂架 | 约800×500×1600mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、台面及洗盆1.0mm不锈钢。3、立柱为直径38×1.0mm不锈钢圆管，不锈钢调节脚。4、挂架采用直径25不锈钢圆管弯制而成，配不锈钢挂钩。5、标配落水器及落水管，配水龙头。 | 1台 | 工业 |
|  | 智能炊用燃气大锅灶 | 约1800×1000×1250mm1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60 Hz，额定热负荷：35KW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20（管道直径20mm），进水管：DN15，排水管：DN25。2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管25×38mm，厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料。3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动。4、双头，锅直径≥700mm。5、★所投智能炊用燃气大锅灶具有有效的绿色产品认证证书及低噪声产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1台 | 工业 |
|  | 燃气矮仔炉 | 约650×700×1250mm1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60 Hz，额定热负荷：25KW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm×500mm，进气口：DN20，进水管：DN15。2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管25×38mm，厚1.2mm，炉膛10mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料。3、配全预混式节能炉头。 | 1台 | 工业 |
|  | 电热蒸饭柜 | 规格：单门12盘1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、全不锈钢箱体及内胆，带保温层。3、304不锈钢加热管。4、304不锈钢进水浮球阀。4、嵌入式温度显示表，渐进式门锁。5、设有定时旋钮开关和备用开关。6、带煮饭、保温切换功能。7、设有防干烧保护功能。8、电压：380V/220V，功率：≥6KW。 | 1台 | 工业 |
|  | 炉拼台 | 约400×1000×1250mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。2、台面1.0mm不锈钢，其余0.8mm不锈钢。3、立柱为直径38×1.0mm不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 | 2台 | 工业 |
|  | 双通工作柜 | 约1800×800×800mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面SUS304-1.0mm不锈钢，下衬15mm中密度板加固。 3、柜门SUS304-1.0mm不锈钢，其余0.8mm不锈钢，无中间层板。 4、移门采用趟门轨道，不锈钢滑轮。 5、脚为直径51×1.2mm不锈钢重力调节脚。 | 1台 | 工业 |
|  | 双层工作台 | 约1800×700×800mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面SUS304-1.0mm不锈钢，下衬15mm中密度板加固。 3、下置38×25×1.0(mm)不锈钢格栅型层板排挡。 4、立柱直径38×1.0(mm)不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 | 4台 | 工业 |
|  | 四层平板货架 | 约1200×500×1550mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、层板0.8mm不锈钢，加强筋1.0mm。 3、立柱为直径38×1.0(mm)不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 | 2台 | 工业 |
|  | 感应干手机 | 规格：冷暖两用型1、智能红外感应。 2、纯铜高速电机。3、外壳采用ABS材料。 4、电压220V，功率≥1200W。 | 1台 | 工业 |
|  | 感应皂液器 | 规格：约1000mL1、智能红外感应，定量出液。 2、外壳采用ABS材料。 3、电压220V，容量≥1000mL。 | 1个 | 工业 |
|  | 备餐工作台 | 约1800×700×800mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面SUS304-1.0mm不锈钢，下衬15mm中密度板加固。 3、下置38×25×1.0mm不锈钢格栅型层板排挡。 4、立柱直径38×1.0mm不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 | 2台 | 工业 |
|  | 留样冰箱 | 1、钢制箱体，聚氨酯微孔发泡。 2、低噪音高效压缩机。 3、温度多档位可调。 4、钢化玻璃门，带门锁（双锁）。 5、容积不低于90L。 | 1台 | 工业 |
|  | 双层静音送餐车 | 约900×500×900mm1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、车台面采用304-1.0mm不锈钢。 3、把手及立柱直径25不锈钢圆管整体弯制。 4、配4寸耐磨静音万向脚轮。 | 2台 | 工业 |
|  | 复合式集烟罩油烟净化一体设备 | 约2400×1200mm1、烟罩、净化、抽排、除味一体化。 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm。 3、采用国内优质风机，铜线电机，风量大、风压高。 4、设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护。5、采用智能控制系统，全触摸屏控制。6、电压：380V，功率：0.55～1.1KW/台。7、★所投复合式集烟罩油烟净化一体设备复合GB/T 18313-2001标准，具有低噪声产品认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1台 | 工业 |
|  | 油烟净化器 | 处理风量：≥6000m³/h1、设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。3、电场分为高效净化区和深度净化区，净化效率达到90%以上。4、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。★5、设备依据GB/T 2423.33-2021进行二氧化硫腐蚀试验，进行10次循环，总测试时间240h，结果合格；设备材料达到GB/T 5169.16垂直燃烧性能V-0 级。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**★6、设备外壳防护涂层符合GB 9274-1988要求，耐碱性(5%NaOH)168H无异常、耐酸性(3%HCl)240H无异常；依据GB/T1865-2009标准总试验时间500H，结果符合。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**7、★所投油烟净化器具有安全认证证书。**（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）** | 1台 | 工业 |
|  | 不锈钢油烟管 | 1、要求采用约1.0mm厚的不锈钢板制作。2、法兰连接，接缝处内外双层密封胶。 | 80㎡ | 工业 |
|  | 防火阀 | 1、采用优质不锈钢制作。2、150℃闭合，可手动闭合。3、配备风管。 | 1只 | 工业 |
|  | 百叶出风口 | 1、采用优质不锈钢制作。2、配备风管。 | 1只 | 工业 |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 规格：单管型1、外壳采用ABS材质。2、电压220V，功率：8W。3、每台随机赠送粘纸一包。 | 6台 | 工业 |
|  | 304双层隔热碗 | 1、规格：约直径120mm。2、双层，食品级304不锈钢。 | 100个 | 工业 |
|  | 304单层口杯 | 1、规格：约直径70mm。2、优质加厚食品级304不锈钢制作，卷边杯口，整体光滑无任何毛刺。3、★所投304单层口杯符合GB/T10125-2021标准，经不小于72h的中性盐雾试验，检测结果：表面未出现红锈，外观评级达到10vsB。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**4、★所投304单层口杯符合GB31604.49-2023标准，进行不锈钢迁移物指标检测，检测结果：铅、砷、镉、铬、镍含量应未检出。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）**5、★所投304单层口杯符合GB/T29601-2013标准，进行杯柄牢固度检测，检测结果：符合要求。**（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）** | 100个 | 工业 |
|  | 304幼儿勺子 | 采用优质加厚304食品级不锈钢。 | 100个 | 工业 |
|  | 304幼儿点心盘 | 1、规格：约直径140mm。2、采用优质加厚304食品级不锈钢。 | 100个 | 工业 |
|  | 304不锈钢蒸饭盘 | 1、规格：约600×400×40mm。2、采用优质食品级304不锈钢制作，与蒸饭柜配套。 | 12只 | 工业 |
|  | 304不锈钢孔眼蒸盘 | 1、规格：约600×400×40mm2、采用优质食品级304不锈钢制作，与蒸饭柜配套。 | 6只 | 工业 |
|  | 304双耳汤桶 | 1、规格：约50L。2、采用优质加厚304不锈钢，配矮汤炉使用，带盖。 | 1只 | 工业 |
|  | 复印打印一体机 | 1、规格：具体款式和尺寸最终由采购人决定。2、功能：打印包括彩打、复印、扫描、A3和A4均可打印等所有功能。打印复印扫描速度快，质保3年。 | 1台 | 工业 |
| **注：本项目还涉及材料运输搬运、垃圾外运、开墙洞及墙洞恢复、厨房设备安装所需的电缆、法兰片、螺丝、螺母、角铁等其它内容，产生的费用包含在报价中。** |

**注：1、上述产品的名称，均为通用叫法。若供应商提供的相关证书中的产品名称与本项目所列货物名称不完全一致，但经询价小组认定为同一产品的，予以认可。**

**2、本项目安装施工内容允许专业分包，成交供应商可将安装施工内容分包给具备相应资质的企业实施，本项目在安装及施工过程中发生的安全事故均由成交供应商承担一切责任。**

**三、报价要求**

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于本包最高限价，**否则按无效响应处理**。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

**四、验收要求**

采购人验收时，由合同双方组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。