**采购需求**

**（供参考，具体内容以招标文件为准）**

**前注：**

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以招标人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天完成供货、安装 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后二年 |

**二、货物需求**

1、指标重要性描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| 重要指标项 | ★ | 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，**投标无效**。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |

2、货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **参数** | **数量(单位)** | **所属行业** |
| 1 | ▲会议桌（一） | 1. 尺寸：6800×1600×750mm(±5%)；
2. ★板材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，符合GB/T 15102-2017标准要求；
3. ★封边：PVC封边，厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013标准要求；
4. 胶水：颗料热熔胶；
5. 压铸铝合金八字脚，桌面配8个带模块桌面插座。
 | 1张 | 工业 |
| 2 | 会议桌（二） | 1. 尺寸：3600×1200×750mm(±5%)；
2. ★板材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，符合GB/T 15102-2017标准要求；
3. ★封边：PVC封边，厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013标准要求；
4. 胶水：颗料热熔胶；
5. 压铸铝合金八字脚，桌面配8个带模块桌面插座。
 | 2张 | 工业 |
| 3 | 会议椅 | 1. 尺寸：1130×650×590mm(±5%)；
2. 优质西皮饰面，42密度高弹力海绵座底壳；
3. 扶手支架为多层热压曲木板表面贴木皮（木板常规色为胡桃色和白亮光色)
4. 封闭漆处理；
5. 中班飞机底盘(可逍遥和原位锁定)；
6. 三级65电镀拉深4分气杆；
7. 锥形铝合金脚；
8. 电镀PU静音轮。
 | 92把 | 工业 |
| 4 | 单人床 | 1. 尺寸：2000×1350×1100mm(±5%)；
2. 基材：白蜡木坂木结合；
3. 榫卯工艺结构，环保净味油漆，VOC含量≤80g/L，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量均未检出。
 | 24张 | 工业 |
| 5 | 单人床垫 | 配套单人床，弹簧床垫，高档环保椰棕加圆簧床垫，厚度≥220mm。 | 24张 | 工业 |
| 6 | 上下铺 | 1. 尺寸：2000×1800×900mm(±5%)； 2. 材质：松木原木材质，无刺鼻味道。 | 132张 | 工业 |
| 7 | 上下铺床垫 | 配套上下床，高档针织面料，高密度环保椰棕，厚度≥50mm。 | 264张 | 工业 |
| 8 | 衣柜 | 1. ★板材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准要求； 2. ★封边：PVC封边，厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013标准要求； 3. 胶水：颗料热熔胶； 4. 衣柜内含挂衣杆，优质五金配件； 5. 尺寸：2000×1000×500mm(±5%)。 | 278组 | 工业 |
| 9 | 衣架 | 1. 尺寸：1860×530×530mm(±5%)；
2. 整体实木橡木材质制作，榫卯工艺结构；
3. ★采用环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，符合GB18581-2020标准要求。
 | 24个 | 工业 |
| 10 | 休闲桌椅 | 1. 每组一桌两椅；
2. 桌子尺寸：800×750×600mm(±5%)，椅子尺寸：670×590×580mm(±5%)；
3. 整体实木橡木材质制作，榫卯工艺结构，镂空处搭配涤沦编制工艺；
4. 桌椅可堆叠设计，椅子符合人体工程学，桌脚外八字设计，稳固重心；
5. 采用环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，附着力≥1级；VOC含量≤80g/L，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量均未检出。
 | 9组 | 工业 |
| 11 | 写字桌 | 1.★板材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017标准要求；2.★封边：PVC封边，厚度≥2mm，符合QB/T 4463-2013标准要求；3.胶水：颗料热熔胶；4.尺寸：1200×750×500mm(±5%)。 | 12张 | 工业 |
| 12 | 写字椅 | 1. 白蜡木框架，高密度海绵，优质超纤皮革，不锈钢脚套；采用环保净味油漆；
2. 尺寸：790×575×455mm(±5%)。
 | 108把 | 工业 |
| 13 | 鞋架 | 1. 尺寸：850×800×300mm(±5%)；
2. 选用厚实的高山楠竹材质；
3. 层板间距≥17cm；
4. 结构稳定，多层置物，圆润边角设计，落地平稳支撑。
 | 42个 | 工业 |
| 14 | 脸盆架 | 1. 尺寸：780×500×500mm(±5%)；
2. 加厚304不锈钢材质，钢管壁厚≥0.8mm；
3. 双增高设计，多层收纳坚固耐用，空间不限制。
 | 42个 | 工业 |
| 15 | 沙发 | 1. 面料：优质麻绒面料；
2. 海绵：高密度海绵；
3. 内架：松木实木+弯曲木；
4. 脚架：黑色金属脚；
5. 尺寸：2110×840×790mm(±5%)。
 | 23张 | 工业 |
| 16 | 条桌 | 1. 尺寸：1800×750×400mm(±5%)；
2. 面材为优质胡桃木，木皮厚度≥0.6mm，表面实木皮饰纹，木材含水率≤8%；
3. ★基材采用E0级中密度纤维板，纹理清晰自然，色泽一致，符合GB 18580-2017标准要求；
4. 油漆：采用环保不饱和PE聚酯油漆，表面硬度不低于H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀。
 | 66张 | 工业 |
| 17 | 文件柜 | 1.★板材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，符合GB/T 15102-2017标准要求；2.封边：PVC封边，厚度≥2mm；3.胶水：颗料热熔胶；4.内置灯带，优质五金配件；5.尺寸：3000×1670×400mm(±5%)。 | 2组 | 工业 |
| 18 | 床头柜 | 1. 尺寸：500×400×400mm(±5%)； 2.环保健康，不含有害物质，不容易开裂，有较好的耐磨性，不易受损，稳定性好，防虫防腐，不易变形。 | 24个 | 工业 |
| 19 | 茶水柜 | 1. 尺寸：1200×850×400mm(±5%)；
2. 面材为优质胡桃木，木皮厚度≥0.6mm， 表面实木皮饰纹， 木材含水率≤8%；
3. 基材采用E1级中密度板， 密度≥730Kg/m³；
4. 游离甲醛释放量≤9mg/100g；
5. 油漆：环保不饱和PE聚酯油漆，表面硬度不小于H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀。
 | 21个 | 工业 |
| 20 | 茶几 | 1. 桌面：高密度中纤板贴木皮；
2. 桌脚：铁烤漆；
3. 尺寸：800×750mm(±5%)。
 | 15张 | 工业 |
| 21 | 保密柜 | 1. 尺寸：900×420×1850mm(±5%)；
2. ★采用优质一级优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，表面经除油、去锈、磷化处理后静电喷塑，耐腐防锈，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合QB/T 3826-1999标准要求；
3. 文件柜锁：为保密专用“国标锁'。
 | 3台 | 工业 |
| 22 | 办公桌 | 1. 板材：E0级三聚氰胺饰面刨花板；
2. 封边：PVC封边，厚度≥2mm；
3. 胶水：颗料热熔胶；
4. 门子型钢架支撑，配固定柜；
5. 尺寸：2400×800×750mm(±5%)。
 | 2张 | 工业 |
| 23 | 办公椅 | 1. 头枕：网布2D头枕，可上下升降，可前后旋转；
2. 椅背：自适应弹力双背；
3. 椅座：玻纤外框+定型棉；
4. 底盘：5档锁定自负重底盘,带滑动功能；
5. 扶手：玻纤扶手架+PU扶手面，3D扶手；
6. 椅脚：340mm尼龙脚；
7. 尺寸：950×585×580mm(±5%)。
 | 4把 | 工业 |
| 24 | 餐桌 | 1. 直径2400mm(±5%)；
2. 主材料采用实木橡木材质制作；
3. 台面面板采用优质岩板制作，岩板下附有全实木框架，不锈钢金属包边；
4. 底座采用优质超纤皮革，不锈钢包边；
5. 转盘电动转可调速，遥控控制；
6. 采用环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，硬度≥2H；
7. 环保指标不低于E1级标准，苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2% ，卤代烃含量≤0.01%。
 | 1张 | 工业 |
| 25 | 餐椅 | 1. 尺寸：930×570×530mm(±5%)；
2. 整体主材采用白蜡木框架，高密度海绵，优质超纤皮革，不锈钢脚套；
3. 采用环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，硬度≥2H；
4. 环保指标不低于E1级标准，苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2% ，卤代烃含量≤0.01%。
 | 20把 | 工业 |

**三、报价要求**

本项目采用总价报价，投标人报价不得高于最高限价，**否则按投标无效处理**。报价包含完成本项目所有内容的费用，招标人后期不再追加任何费用，投标人报价时应综合考虑报价风险。

**四、验收要求**

采购人验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。